
                            ВНИМАНИЕ!

     В данную поставку включено программное обеспечение комплек-
  са "АрВид-1000" версии 3.21, предназначенное для работы с кон-
  троллером "АрВид-1020".


           ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОНТРОЛЛЕРОВ "АРВИД-1020"!

     Приобретая комлекс с контроллером "АрВид-1020", имейте вви-
  ду, что  вследствие ошибок 16-битного DMA (прямой доступ в па-
  мять) в чипсетах ряда фирм-производителей, контроллер не рабо-
  тает  с некоторыми материнскими платами.  Поэтому,  приобретая
  контроллер,  а также заменяя материнскую плату  будьте  внима-
  тельны!

     Для справки: чипсетом (от англ. chip set - набор микросхем)
  называется одна  или несколько микросхем,  реализующих функции
  ЭВМ, не реализованные в процессоре (управление памятью, шиной,
  DMA и т.д.).  Чипсеты производятся относительно небольшим чис-
  лом фирм-производителей  и  различить  их  можно по маркировке
  микросхем.

     В настоящее время выявлены дефекты 16-битного DMA в следую-
  щих чипсетах:

  PC-CHIPS (микросхемы CHIP 5 и CHIP 6)
  UMC (микросхемы UM82С48x и UM82C49x, где x - номер)
  ALI (микросхема M1419)
  CITYGATE ( микросхемы D110-014 и KS83C206Q )
  FOREX (микросхема FRX46C521A - возможно это подделка под FOREX)

     В ЭВМ с материнскими платами, выполненными на этих чипсетах
  контроллер АрВид-1020 не работает, либо работает неустойчиво.



		       Установка комплекса.

     Программное обеспечение комплекса "АрВид-1000" поставляется
  в заархивированном виде и устанавливается на жесткий диск ути-
  литой INSTALL.  Для этого установите текущим устройство, в ко-
  торое вставлен гибкий диск и запустите INSTALL.BAT с двумя па-
  раметрами: типом контроллера и именем жесткого диска, на кото-
  ром будет установлено ПО. Тип контроллера: 10 - для контролле-
  ров "АрВид-1000" и "АрВид-1010" и 20 -  для  контроллера  "Ар-
  Вид-1020". Имя жесткого диска должно быть от C до F. Например,
  для установки ПО для контроллера "АрВид-1020" с гибкого  диска
  A на жесткий диск D введите две команды:

     > A:
     > INSTALL 20 D:

     В ходе выполнения утилиты INSTALL ПО будет  установлено  на
  указанном жестком диске в директории \ARVID.

     Дальнейшую установку комплекса производите  согласно  доку-
  ментации, внимательно изучив ее.

    Если Вы уже имеете какую - либо установленную  ранее  версию
  то утилита INSTALL заменит старые файлы новыми, за исключением
  файла AVSHELL.CFG (поскольку он является лишь примером и может
  изменяться пользователем). Новое выполнение утилиты AVSETUP не
  требуется.


      ВНИМАНИЕ! На  некоторых ЭВМ при установке контроллера "Ар-
  Вид-1020" может нарушиться работа гибких дисков.  Чтобы  избе-
  жать этого вставьте в файл autoexec.bat строку:

		       d:\arvid\arvid20 -r

  где d: - имя устройства, на котором установлен комплекс.




	 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С  КОМПЛЕКСОМ.

     Настоятельно рекомендуем,  чтобы все  приборы,  входящие  в
  комплекс:  ЭВМ,  ВМ, принтер и т.д. были объединены по "земле"
  достаточно толстым проводом,даже если Вам кажется,  что это не
  нужно. В  промышленных условиях положено эту "землю" соединить
  с "землей" здания.  Это гарантирует Вашу безопасность,  но при
  попадании высокого напряжения на вход какого-либо блока,  этот
  блок сгорит.

     Если Вы хотите рисковать жизнью за Ваш вычислительный комп-
  лекс, то можно "землю" приборов с " землей" здания  не  соеди-
  нять,  это  предотвратит  выгорание оборудования при случайном
  попадании высокого напряжения на вход какого-либо блока.  Но в
  этом случае  будте начеку - не касайтесь одновременно приборов
  и "земли" здания (например,  батареи центрального  отопления),
  поскольку между ними может оказаться большое напряжение.

     Не надейтесь,  что если сейчас все ОК, то так будет всегда.
  Например, к нам приезжал пользователь, у которого сгорели ВМ и
  компьютер, когда  залило  распределительный щиток в подъезде и
  220 вольт попало на антенный вход ВМ. ВМ был соединен с компь-
  ютером только кабелем АрВида,  а компьютер - заземлен. Резуль-
  тат - все сгорело! При правильном и безопасном заземлении сго-
  рел бы только ВМ.  При правильном,но рискованном - все уцелело
  бы, хотя был бы шанс попасть под 220В.

     Также настоятельно  рекомендуем не вынимать/вставлять конт-
  роллер и кабель АрВида при включенном оборудовании,  это  тоже
  может привести к аварии. В общем, не забывайте об элементарной
  осторожности!


