The Land Banner Network!
ИНЖЕНЕРНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КСИ"
СОВЕТЫ И ПОЖЕЛАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КОМПЛЕКСА "АРВИД-1000".

Разрабатывая комплекс архивирования на видеокассетах мы преследовали цель удо влетворить свои(эгоистические) потребности, а также - предоставить пользователям практически неисчерпаемый объем архивной памяти при доступных тощему российскому кошельку ценах. При этом имеются ввиду цены не только на оборудование, но и на носитель информации.
Однако, потребителю не стоит заблуждаться на тот счет, что этот комплекс решает ВСЕ задачи, возникающие при архивировании данных. Более того, как со всяким новым делом, Вам надо освоиться с этой аппаратурой и ее применением. Это требует времени и некоторых затрат умственной энергии. Мы уже немало сталкивались с тем, что пользователи комплекса продолжают мыслить старыми категориями, имея дело с совершенно новым явлением.
Например, нас постоянно спрашивают о возможности обновления информации в произвольном месте ленты. При этом имеется ввиду модификация устаревших файлов. Однако, сам принцип работы видеомагнитофона препятствует такому использованию носителя, о чем подробно написано в документации на комплекс. Более того, задавая такой вопрос, пользователь просто забывает, что емкость трехчасовой кассеты достигает ДВУХ ГИГАбайт, и что при такой емкости не страшно сделать еще одну копию данных - все равно это обойдется недорого, ведь стоимость хранения мегабайта информации в нашем комплексе в 100 раз меньше, чем для дискет. Тому же, кто вынужден постоянно модифицировать архивы очень большой емкости, мы можем только посочувствовать, поскольку наша аппаратура такой режим недолюбливает. Но и в этом случае использование "АрВида" может быть экономически оправданно из-за малой стоимости кассет для видеомагнитофонов по сравнению с перезаписываемыми оптическими дисками или лентами других ленточных накопителей.
Другое страстное желание пользователей наших комплексов - работать с лентой на уровне драйвера устройства. Почему-то каждый считает, что в состоянии написать собственную файловую систему для этого совершенно нетрадиционного устройства. Всем желающим отвечаем - максимум, что мы можем гарантировать - нормальную работу в режиме командной строки подобной строке ДОС, который имеется в ПО, начиная с версии 2.01. Раскрывать уровень драйвера мы пока не собираемся, чтобы не провоцировать Вас на опасное решение.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ. ВЫБОР НАКОПИТЕЛЯ.
По опыту работы с пользователями комплекса можно сказать, что примерно половина из них уже имеет какую-то видеотехнику и этот раздел спокойно могут пропустить. Остальные задают нам вопрос: "Какой магнитофон лучше?". Ответ прост - если у Вас есть деньги, покупайте технику известных фирм: "SONY", "JVC", "SHARP". Можем подтвердить, что уровень ошибок при считывании информации у этой техники ниже, чем у прочих.
Нежелательно, хотя и не смертельно, использовать последние модели ВМ PANASONIC, поскольку эта фирма экономит на возможности записи/воспроизведения черно-белых изображений и для нормальной работы АрВида в контроллерах последних модификаций применен встроенный фильтр.
Если Вы ограничены в средствах - берите любой, в том числе и советские "ВМЦ" и "ВМ". Единственное требование - наличие дистанционного управления, поэтому "ВМ-12" не годится. Практика показала, что эта аппаратура вполне пригодна для архивирования данных. Ее недостатком является худшая совместимость кассет, но многие пользователи применяют комплекс для ведения только личных архивов, и, кроме того, полная несовместимость обычно не проявляется, т.е. регулировками ВМ можно почти всегда добиться считывания данных, записанных на другом комплексе.
Если Вы покупаете ВМ исключительно для архивирования, то рекомендуем использовать пишущие плейеры, т.к. набор выполняемых ими команд достаточен для работы комплекса, и они имеют меньшую стоимость, размер, массу. У нас, например, остались самые лучшие воспоминания о видеоплейере "SONY", практически безошибочно читавшем данные.
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что ВМ, имеющий режим LP, в принципе позволяет записывать на кассету информации вдвое больше, чем в стандартном режиме. Однако, этот метод мы не рекомендуем, т.к. ухудшается совместимость с другими комплексами. Такой режим годится для ведения только личных архивов или если на организацию закупаются одинаковые ВМ. В общем, здесь смотрите сами. Аппаратура позволяет использовать этот режим и мы это проверяли.
Рекомендуем также при покупке ВМ обратить внимание на скорость перемотки кассет и скорость ускоренного воспроизведения приобретаемого ВМ. Эти параметры заметно влияют на время считывания информации. Обычно время перемотки трехчасовой кассеты около 5 минут, но некоторые ВМ мотают ее за две минуты. Еще существеннее скорость ускоренного воспроизведения. Некоторые ВМ воспроизводят за 1 секунду только 3 секунды с ленты и это существенно ухудшает время позиционирования на нужный сектор. Нормальным следует считать воспроизведение от 7 до 15 секунд за секунду ( слишком быстро - тоже плохо, т.к. трудно обеспечить точность позиционирования).

СОВЕТ ВТОРОЙ. ВЫБОР ЛЕНТЫ.
Также как и в случае с приобретением ВМ, тип используемой ленты зависит от состояния Вашего кошелька. Проверено, что истинно импортные фирменные ленты практически не дают ошибок при считывании. В последнее время появился довольно большой выбор таких кассет: BASF, TDK, SONY. Цена их невысока: 3-4$. Причем заметим, что использование очень дорогих кассет не оправданно, поскольку они отличаются от обычных более качественной цветопередачей, что для комплекса "АрВид" не имеет никакого значения.
Мы используем для выбора ленты следующий подход. Приобретаем кассету с неизвестным типом ленты и испытываем ее, пользуясь статистикой ошибок, выдаваемой ПО комплекса при считывании или верификации данных. Следует принимать во внимание как общее количество ошибок, так и распределение их по ленте. Мысчитаем нормальной ленту с вероятностью ошибки 5*10Е-5 на бит. Вероятность приблизительно можно вычислить по формуле:
р = число ошибок / (15.3 * объем информации в байтах)
где число ошибок берется из окна статистики ошибок(суммарное), а обьем определяется по числу считанных секторов. Желательно проверку вести на записях большой длины, для получения более точного значения вероятности.
Отметим, что бывают ленты, среднее количество ошибок на которых может быть невелико, но "мгновенные выбросы" ошибок значительны. Обычно это проявляется в виде двойных или даже тройных скорректированных ошибок считанной информации. Такая лента потенциально ненадежна, хотя не обязательно приведет к потере информации.
По опыту эксплуатации комплексов "АрВид" мы считаем, что советские ленты "ВК" вполне подходят для архивирования и наши собственные архивы хранятся именно на них. Дешево и сердито!
Об использовании старых лент, на которых были записаны фильмы, можно сказать следующее: возможность их применения определяется также, как при покупке новой ленты неизвестного Вам типа, но испытания нужно проводить более внимательно, т.к. плохие участки носителя могут находиться в середине или в конце ленты. Вообще, к таким лентам следует подходить с осторожностью. Не советуем хранить на них что-то очень ценное.
По мере приобретения Вами опыта работы с комплексом Вы сами для себя определите какие ленты Вас больше устраивают и выберете собственную стратегию оптимизации стоимости и надежности лент. Только имейте ввиду, что очень дешевые "левые" ленты могут иметь не только повышенную вероятность ошибки, но и повышенную абразивность. Покупая ленту обращайте внимание на качество ее поверхности.

СОВЕТ ТРЕТИЙ. НАДЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.
Для обеспечения высоконадежного хранения информации требуются определенные усилия и материальные затраты.
Первое, что нужно усвоить, это то, что программа не в состоянии скорректировать неисправность аппаратуры. Вы должны следить за своим ВМ. Не забывайте время от времени чистить магнитные головки. Не ставьте его рядом с отопительными приборами и источниками магнитного излучения. И так далее. Если Вы не будете холить и лелеять свою аппаратуру, то она Вас обязательно подведет.
Второе. Кассета не менее важна, чем ВМ. Даже самая лучшая фирменная кассета не поможет сохранить информацию, если Вы ее будете кидать, где попало, подвергать температурным перепадам и воздействию магнитных полей (например, класть на монитор ЭВМ). Возьмите за правило держать свой архив в одном месте и не путать с фильмами. Для особо ценной информации рекомендуем иметь две кассеты с одинаковыми записями. Это убережет Вас от потери данных в случае неработоспособности одной из них.
Третье. Мы проводили испытания кассет на длительное хранение информации и не заметили значительной деградации данных от времени. Однако наша методика была не всеобъемлюща и сказать, что на всех типах лент это будет справедливо, нельзя. Поэтому время от времени проводите выборочную верификацию записей Вашего архива. Рекомендуем также при записи особо ценной информации проводить верификацию данных непосредственно после записи, чтобы убедиться в целостности данных. Деградация лент может быть связана также с количеством считываний/записей на одно и то же место. Часто используемую информацию лучше держать на нескольких кассетах для обеспечения равномерного износа носителя. Впрочем, Вы сами для себя решите как хранить постоянно нужную информацию. Может ее проще держать на диске!
Четвертое. Возможность считать информацию напрямую зависит от сохранности каталога. Обратите внимание, что пока в ПО комплекса нет средств сборки каталога ленты по ее содержимому. У Вас есть две копии каталога - одна на диске, другая - на ленте, в конце записанного участка ленты. Не удаляйте дисковые копии каталогов особо важных лент. Если Вы очень хотите освободить дисковое пространство, занятое каталогами лент, то используйте дискеты. В следующей версии программного обеспечения предусматриваются средства сборки каталогов по содержимому ленты, а пока - будьте осторожны и не рискуйте.
Последнее замечание относится к тем пользователям, которые стремятся в своей работе использовать не только обычные режимы работы, но, обязательно изощриться и заставить систему сделать что-то ей несвойственное. Результатом таких действий скорее всего станут испорченные данные, а средства восстановления пока минимальны. В лучшем случае Вам удастся восстановить каталог ленты. Когда комплекс будет в достаточной степени защищен от потери информации при различного рода зависаниях - тогда можете попробовать совершить нечто героическое и уму непостижимое. В данный момент ничего , кроме головной боли, от этого Вы не получите.
Не советуем также торопливо набирать на клавиатуре команды, когда Вы работаете с комплексом. Видеомагнитофон - устройство медленное, поэтому скорость набора Вами директив почти не повлияет на время окончания работы, а вред может получиться большой. Старайтесь вникать в подсказки и предупреждения системы, если что-то непонятно или вызывает сомнения - используйте контекстный HELP или обращайтесь к документации - лучше потерять немного времени, чем потерять данные.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ. ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ ЛЕНТЫ.
Для многих пользователей представляет интерес минимизация расходов на хранение информации. Здесь мы можем указать на несколько простых способов уменьшить расход носителя. Все эти способы основаны на особенностях потокового накопителя информации, каковым и является "АрВид". Подробно об этих особенностях Вы можете прочитать в документации на ПО.
Первое. Записывайте информацию большими порциями. Имейте ввиду, что каждый промежуток между записями информации в комплексе "АрВид-1000" означает потерю примерно 400 кбайт ленточного пространства. То есть при записи за один раз 1 мегабайта информации реальный расход ленты составит 1,4 Мбайта, то есть на 40% больше. При записи 10 мегабайт Вы потратите всего на 4% больше, что, конечно, выгоднее.
Второе. При записи информации важное значение имеет достаточно высокая скорость ее поступления с диска и кодирования. Поэтому процессор должен работать на максимальной частоте, и диск желательно оптимизировать, чтобы свести к минимуму время позиционирования на нужные файлы.
Третье. Не забудьте установить "ускоренный" доступ ПОС к винчестеру. Это делается в панели конфигурации программы. Используйте "стандартный" доступ только для работы с "сетевыми" дисками и CD-ROM.
Четвертое. Если у Вас установлена программа сжатия данных на диске (например, STACKER), то скорость передачи информации с диска становится меньше, чем при непосредственной работе с ним, и, соответственно, снижается скорость передачи данных на ленту. Советуем работать с отключением таких программ - это повысит емкость ленты. Для получения положительного эффекта от сжатия лучше использовать архиваторы. Тогда само сжатие производится до копирования на ленту и не замедляет процесс передачи данных на нее.

СОВЕТ ПЯТЫЙ. КАК УСКОРИТЬ КОПИРОВАНИЕ.
Ускорить процесс считывания или записи можно двумя путями: ускорением позиционирования и ускорением собственно копирования. Ускорение копирования на ленту уже рассмотрено в совете четвертом. Здесь мы дадим рекомендации для ускорения считывания и позиционирования.
Очевидно, что позиционирование можно ускорить, применяя ВМ с высокой скоростью перемотки ленты и ускоренного воспроизведения. Аналогичный эффект дает применение более коротких лент, хотя их становится больше и расходы на кассеты растут.
Считывание информации можно проводить быстро, если Вы будете копировать ее большими порциями. При этом ПО комплекса оптимизирует движение ленты так, чтобы избежать лишних перемоток. Далее, следует стремиться к считыванию информации за один проход ленты, то есть ЭВМ должна работать на высшей тактовой частоте, желательно, чтобы диски были оптимизированы и доступ к ним был бы непосредственный, а не через какие-либо резидентные программы сжатия данных. Положительно влияет на скорость считывания также наличие достаточного объема оперативной памяти для размещения буферов программы копирования. При малом свободном пространстве и большом пакете ошибок на ленте может произойти переполнение очередей ввода/вывода и потребуется второй проход для считывания пропущенной информации.

СОВЕТ ШЕСТОЙ. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОТКАЗАХ.
Не всякое четвероногое - кошка, не всякий отказ действительно страшен. Предположим, что включая комплекс и пытаясь что-нибудь прочитать Вы получаете неприятное сообщение типа "сектор не найден" или подобное ему. Что делать???
Первое. Найдите в документации указанную ошибку и посмотрите, с чем она может быть связана. Причины неработоспособности могут быть самые разные, например, нехватка пространства в оперативной памяти или на диске. Вообще, хороший стиль работы с системой - ознакомиться с ней до того, как она Вас накажет за невнимание к ней.
Второе. Если подозрение на то, что не работает аппаратура становится уверенностью, советуем (многие пользователи на это накалывались) проверить правильное подключение ВМ, установку его переключателей и ручек регулировки. Весьма часто оказывается, что, посмотрев вечерком по "видику" кино, человек забывает переключить ВМ в режим черно-белого изображения или поставить в нужное положение ручку трекинга. Вообще, случайные люди, бывающие в лаборатории, любят трогать ручки на видеомагнитофонах и об этом надо помнить. Обратите внимание и на положение управляющего светодиода - может быть он светит совсем не туда, куда надо.
Третье. Не забудьте, что в комплексе предусмотрен тест аппаратуры. Запустите его и посмотрите диагностику ошибок. Тест определяет наличие грубых ошибок аппаратуры. Если такие ошибки есть - попробуйте почистить контакты контроллера или переставить его в другой разъем. Если и это не поможет - обращайтесь к нам.
Четвертое. убедитесь в том, что Вы заправили нужную кассету и что она не перемотана в область, где нет никаких данных. Еще раз повторяем совет о том, что фильмы и архивы должны храниться в разных местах. Попробуйте также прочитать другую ленту - может быть на отказавшей ленте записали что-нибудь другое.
Пятое. Стабильная неработоспособность может быть связана с отказом ВМ. Попробуйте воспроизвести на нем фильм, или записать что-нибудь с телевизора.
Вообще, отказ нормально работавшего комплекса, вещь не очень частая. Обратите внимание на программное обеспечение Вашей ЭВМ. Может быть Вы поставили какую-либо новую резидентную программу, которая несовместима с ПО комплекса(о проблемах совместимости см. документацию на комплекс), или в ЭВМ занесен вирус.
Если отказ не устраняется вышеуказанными методами - прозвоните кабель комплекса. Контакты 1 и 2 - светлый "тюльпан", 3 и 4 - темный "тюльпан" , 5 и 6 - светодиод. Если все нормально - обращайтесь к нам.
Часто встречающийся отказ при выполнении программы инсталляции комплекса AVSETUP - старые батарейки в пульте дистанционного управления ВМ. При съеме ИК-последовательностей программа не может правильно расшифровать длительности световых импульсов, поскольку они получаются разной длины в разном месте посылки. Обратите на это внимание. Также имейте ввиду, что снимать ИК-последовательности невозможно при ярком солнечном свете или при свете настольной лампы, находящейся рядом с фотоприемником. Общее освещение на прием, как правило, не влияет.
Вообще, что касается инсталляции, то ее НЕВОЗМОЖНО правильно провести, если Вы не прочитаете документацию на нее. О дальнейшей работе с комплексом в этом случае Вы можете забыть. Можно по-наитию подключить к ЭВМ новый диск, но без знания особенностей использования видеомагнитофона в комплексе Вы не сделаете ничего сколь-нибудь полезного при помощи "АрВида". Потратьте немного своего времени и сделайте все как надо - это обязательно окупится!

СОВЕТ СЕДЬМОЙ. "ЗЕМЛЯ" ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНА!!!
Настоятельно рекомендуем, чтобы все приборы, входящие в комплекс: ЭВМ, ВМ, принтер и т.д. были объединены по "земле" достаточно толстым проводом,даже если Вам кажется, что это не нужно. В промышленных условиях положено эту "землю" соединить с "землей" здания. Это гарантирует Вашу безопасность, но при попадании высокого напряжения на вход какого-либо блока, этот блок сгорит.
Если Вы хотите рисковать жизнью за Ваш вычислительный комплекс, то можно "землю" приборов с " землей" здания не соединять, это предотвратит выгорание оборудования при случайном попадании высокого напряжения на вход какого-либо блока. Но в этом случае будьте начеку - не касайтесь одновременно приборов и "земли" здания (например, батареи центрального отопления), поскольку между ними может оказаться большое напряжение.
Не надейтесь, что если сейчас все ОК, то так будет всегда. Например, к нам приезжал пользователь, у которого сгорели ВМ и компьютер, когда залило распределительный щиток в подъезде и 220 вольт попало на антенный вход ВМ. ВМ был соединен с компьютером только кабелем АрВида, а компьютер - заземлен. Результат - все сгорело! При правильном и безопасном заземлении сгорел бы только ВМ. При правильном,но рискованном - все уцелело бы, хотя был бы шанс попасть под 220В.
Также настоятельно рекомендуем не вынимать/вставлять контроллер и кабель АрВида при включенном оборудовании, это тоже может привести к аварии. В общем, не забывайте об элементарной осторожности!

ПОЖЕЛАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.
Применяя наш комплекс архивирования, помните, что Вы имеете дело с совершенно новым типом накопителя. Вы - исследователи и первопроходчики. Мы надеемся, что недостатки, которые неизбежны в любом мало-мальски новом оборудовании и ПО, будут встречены Вами с пониманием и терпимостью. Если Вас что-то очень не устраивает в работе с комплексом, просим, - не молчите, а дайте знать нам письмом, или факсом, или телефонным звонком. Мы постараемся учесть Ваши пожелания при разработке следующих версий комплекса.
Мы желаем Вам успешной работы и решения Ваших проблем!