The Land Banner Network!
ИНЖЕНЕРНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КСИ"
КОМПЛЕКС ЗАПИСИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ВИДЕОКАССЕТЫ
"АрВид-1000"
ПРОГРАММА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСА: AVSETUP
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА
1994

1. ВВЕДЕНИЕ.
2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА.
3. ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
4. ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ВИДЕОМАГНИТОФОНА.
   1. СОСТОЯНИЯ ВИДЕОМАГНИТОФОНА.
      1. STOP.
      2. PLAY.
      3. RECORD.
      4. FF.
      5. REW.
      6. PLAY_FF.
      7. PLAY_REW.
      8. XXXX.
   2. ПЕРЕХОДЫ СОСТОЯНИЙ ВИДЕОМАГНИТОФОНА.
      1. XXXX->STOP.
      2. XXXX->PLAY.
      3. PLAY->PLAY_FF, PLAY->PLAY_REW.
      4. STOP->FF , STOP->REW.
      5. STOP->RECORD.
5. ПРАКТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА.
   1. ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ КОМПЛЕКСА ARVID.
   2. НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА.
   3. СИСТЕМА МЕНЮ AVSETUP.
   4. ПУНКТ ГОЛОВНОГО МЕНЮ "ФАЙЛ".
   5. ПУНКТ ГОЛОВНОГО МЕНЮ "ВИДЕО".
   6. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРЕХОДОВ ВИДЕОМАГНИТОФОНА.
   7. ВВОД ИК-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ КЛАВИШ ПУЛЬТА.
   8. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕРЕХОДОВ СОСТОЯНИЙ ВМ.
   9. ПРОВЕРКА КАНАЛА ЗАПИСИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИЕМА.
   10. РАЗМЕТКА ТЕСТОВОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВМ.
   11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ВМ.
   12. ПУНКТ ГОЛОВНОГО МЕНЮ "РАЗНОЕ".
6. РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ AVSETUP.

1. ВВЕДЕНИЕ.
Программа AVSETUP предназначена для проведения работ по установке параметров комплекса "АрВид-1000".

Устанавливаемые параметры можно разделить на следующие группы:
- параметры контроллера АрВид-10XX
- таблица переходов видеомагнитофона (ВМ)
- таблица последовательностей ИК-сигналов дистанционного пульта управления ВМ
- таблица времен переходов ВМ.

Первая группа параметров традиционна для контроллеров микро-ЭВМ и включает в себя указание 16-битного канала ПДП ввода/вывода и номера используемого контроллером прерывания.
Остальные параметры нетрадиционны и требуют детальных пояснений.

2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА.
В 1992 году мы начали реализацию т.н. "установочного комплекта" "АрВид-600", программное обеспечение которого позволяло подключаться к разным ВМ , но это подключение требовало вмешательства компетентного специалиста и анализа управляющих последовательностей пульта дистанционного управления на специальном оборудовании. Таким образом задача удовлетворения пользователей была решена частично - мы сразу могли поставить комплекс, если потребитель обладал видеомагнитофоном, имеющимся в нашей "коллекции". Если ВМ был нам неизвестен, то его приходилось везти к нам и исследовать или наш специалист выезжал и разбирался на "месте происшествия".
Трудность этой проблемы, таким образом , заключалась в разработке обобщенной модели видеомагнитофона, измерении временных характеристик конкретных ВМ и вводе управляющих последовательностей пульта ВМ.
Комплекс "АрВид-1000" имеет необходимые программно-аппаратные средства для решения задачи использования ЛЮБОГО видеомагнитофона для архивирования цифровой информации, причем настройка его на конкретный ВМ может быть произведена пользователем самостоятельно. Входящий в комплекс контроллер АрВид-10XX имеет фотоприемник инфракрасного (ИК) излучения, позволяющий принимать световые импульсы с пульта дистанционного управления, а программа AVSETUP позволяет их проанализировать, составить модель видеомагнитофона и замерить его временные параметры. Единственное условие: ВМ должен принимать ИК команды с пульта дистанционного управления (ДУ).

3. ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
Не спешите сразу запускать программу инсталляции комплекса AVSETUP. Возможность применения любого ВМ не означает, что это очень легко сделать. От Вас потребуются внимательность и терпение. В первую очередь Вам надо прочитать раздел "Обобщенная модель видеомагнитофона", имея рядом руководство по эксплуатации Вашего ВМ. Вообще, изучение этого руководства является СОВЕРШЕННО необходимым.
В результате Вы должны уяснить концепцию состояний ВМ и переходов из состояния в состояние по сигналам ИК-пульта управления. Кроме того, Вы должны отметить для себя каким образом выполняются базовые переходы состояний в Вашем ВМ - в дальнейшем это понадобится. Вставьте кассету в Ваш ВМ и поэкспериментируйте с ним, используя ПДУ, либо внимательно прочтите инструкцию. Выпишите последовательности нажатия клавиш пульта для переходов состояний в отдельную таблицу.
Если у Вас ВМ, а не пишущий плейер, обратите внимание на источник сигнала для записи на ВМ. Выберите внешний НЧ-вход, если это необходимо. Особенно важно уяснить проблему правильного включения видеомагнитофона - это не так очевидно, как кажется!

4. ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ВИДЕОМАГНИТОФОНА.
Великое множество существующих видеомагнитофонов было очень непросто загнать в "прокрустово ложе" единой модели. Для этого нам пришлось пожертвовать многими возможностями, имеющимися в современных моделях этих замечательных устройств. В результате анализа множества моделей ВМ мы выделили следующие возможности обобщенного ВМ:

- запись
- воспроизведение
- перемотка вперед быстрая
- перемотка назад быстрая
- перемотка вперед медленная (ускоренное воспроизведение вперед)
- перемотка назад медленная (ускоренное воспроизведение назад)

Таким образом обобщенный видеомагнитофон имеет двухскоростную перемотку для позиционирования на нужное место на ленте и операции записи и считывания.
За бортом модели остались всякие хитрые режимы типа индексного поиска, стоп-кадра и т.п. Запись звука тоже не используется.
Базовые возможности соответствуют состояниям видеомагнитофона плюс состояние STOP.
4.1. СОСТОЯНИЯ ВИДЕОМАГНИТОФОНА.
Ниже определены все возможные состояния, в которых ВМ может находиться в процессе работы в качестве стримера (потокового ленточного накопителя). Переключения из состояния в состояние делаются программой обслуживания стримера (ПОС) автоматически путем подачи соответствующих ИК-последовательностей на приемник команд дистанционного пульта на передней панели ВМ.
4.1.1. STOP.
ВМ включен и не производит никаких действий. Обычно это состояние достигается после нажатия клавиши "STOP" ВМ. Состояние "STOP" должно устанавливаться Вами перед запуском программы обслуживания стримера (ПОС). Следует учитывать, что, для правильной работы стримера, при включении ВМ его переключатели должны быть поставлены таким образом, чтобы:

- режим записи ВМ соответствовал записи черно/белого изображения или выбирался автоматически. Обычно это делается переключателями с названиями типа "COLOR MODE","РАL-AUTO" или "B/W-AUTO-SECAM" и подобными им. Внимательно прочтите инструкцию к ВМ и обязательно определитесь в этом вопросе, иначе стример работать не будет. Распространенная ошибка начинающих пользователей стримера - человек посмотрел цветной фильм и забыл перевести ВМ в режим черно/белого изображения.
- запись изображения велась с низкочастотного канала ВМ (обычно называемого "VIDEO IN"). Хотя большинство современных ВМ сами устанавливают внешний НЧ вход при наличии на нем сигнала, для вашего ВМ может потребоваться ручная установка. Для переключения обычно служат клавиши или переключатели с названиями типа "INPUT SELECT", "LINE/TV", клавиши выбора каналов (чаще всего канал 0). Во многих ВМ при установленном низкочастотном входе на индикаторе отображаемся вместо номера канала слово "AU" (от англ. auxiliary - внешний). Поищите в инструкции к ВМ описание процесса выбора канала для записи изображения и всегда выбирайте НЧ канал для работы со стримером. Заметим, что если используется пишущий плейер, то с зтим пунктом у вас не должно быть проблем.
- ручки настройки четкости и трекинга находились в наиболее выгодном положении. Как правило это среднее положение ручек, но существуют и такие ВМ, для которых это положение необходимо подобрать экспериментально, пользуясь статистикой ошибок, исправляемых в процессе считывания информации с ленты. Если Ваш ВМ подбирает эти параметры автоматически - тем лучше для Вас - будет меньше хлопот при включении ВМ. Положение ручек может понадобиться изменить также при считывании информации с другого ВМ, если ошибок слишком много.
- плотность записи соответствовала плотности записи той ленты, которую Вы будете использовать при работе. Это замечание касается только счастливых владельцев высококачественных ВМ. Обычно установка плотности записи ведется переключателями с названием типа "LP/SP" или с аналогичной кнопки дистанционного пульта управления. Посмотрите в инструкцию к ВМ и не забудьте установить нужную плотность. Для "АрВид-1000" нужно устанавливать стандартную плотность.
- ВМ не формировал собственное изображение. Некоторые ВМ (например фирмы "AKAI") формируют на экране телевизора изображения часов, меню команд ВМ, различную справочную информацию о работе ВМ. Для стримера это все - помехи при считывании информации. Поэтому позаботьтесь перевести ВМ в такой режим , в котором он ничего не добавляет к изображению считываемому с ленты. В противном случае при считывании будет множество ошибок и информация не будет принята. При необходимости проверить это можно, подключив монитор или телевизор к ВМ.
- ВМ транслировал изображение с видеовхода на видеовыход. ПОС проверяет наличие этой трансляции в ходе проверки аппаратуры комплекса в начале работы. Обычно трансляция входа на выход достигается при правильной установке НЧ входа для записи и при отсутствии собственного изображения ВМ. Если это условие недостижимо (ВМ отключает трансляцию или всегда в состоянии STOP формирует свою картинку), то программа AVSETUP перед операцией записи на ленту будет выдавать предупреждение: "Проверьте подключение внешнего входа". Отсутствие трансляции возможно также в случае, если Вы перепутали разъемы VIDEO IN и VIDEO OUT.
- при выполнении перемоток ВМ не должен останавливаться по нулю счетчика ленты (это делает, например, ВМ HITACHI VT-M619). В этом случае необходимо либо выключить режим останова, либо переключить счетчик на индикацию времени. Внимательно отнеситесь к этому замечанию, так как неправильная работа ВМ при перемотках приведет к невозможности точно вычислить параметры ВМ и комплекс будет неверно позиционировать ленту.

4.1.2. PLAY.
Режим воспроизведения записанной на кассете информации. ВМ воспроизводит запись на кассете с нормальной скоростью. Этот режим ПОС использует для считывания положения ленты при поиске нужной информации и при считывании данных с ленты.
4.1.3. RECORD.
Режим записи информации на ленту. ВМ записывает черно/белое изображение с низкочастотного канала ВМ. Плотность записи должна быть такойже, как у других записей на используемой кассете (В "АрВид-1000" используется только стандартная плотность). ПОС использует этот режим для создания новых записей на ленте.
4.1.4. FF.
Режим быстрой перемотки вперед. ВМ перематывает кассету к концу без воспроизведения. ПОС использует этот режим для быстрого перемещения к нужному месту ленты при записи новой информации на ленту или считывании информации с ленты. ВМ не должен прекращать перемотку по нулю счетчика ленты (см. п.4.1.1.).
4.1.5. REW.
Режим быстрой перемотки назад. ВМ перематывает кассету к началу без воспроизведения. ПОС использует этот режим аналогично режиму FF, но в обратную сторону. ВМ не должен прекращать перемотку по нулю счетчика ленты.
4.1.6. PLAY_FF.
Режим ускоренного воспроизведения вперед. ВМ воспроизводит запись на кассете со скоростью в несколько раз выше нормальной. Несмотря на возможность воспроизведения, для ПОС этот режим является только разновидностью режима FF, но перемотка делается с меньшей скоростью и с большей точностью.
4.1.7. PLAY_REW.
Pежим ускоренного воспроизведения назад. ВМ воспроизводит запись на кассете со скоростью в несколько раз выше нормальной. ПОС использует этот режим аналогично режиму PLAY_FF, но в обратную сторону.
4.1.8. XXXX.
Это обозначение Вы встретите при редактировании таблицы переходов состояний ВМ. Оно обозначает любой из вышеперечисленных режимов.
4.2. ПЕРЕХОДЫ СОСТОЯНИЙ ВИДЕОМАГНИТОФОНА.
Здесь мы опишем возможные переходы состояний ВМ и типовые ИК-последовательности, переводящие ВМ в нужное состояние. Программа AVSETUP поумолчанию предполагает описанные ниже типовые нажатия клавиш для формирования переходов. Если Ваш ВМ имеет отличия - это должно быть обязательно задано Вами при работе с AVSETUP.
4.2.1. XXXX->STOP
Переход из любого состояния в STOP. По умолчанию предполагается переход при помощи однократного нажатия клавиши "STOP". При необходимости Вы можете еe задублировать, если у Вашего ВМ не совпадают клавиши "STOP" и "EJECT" на пульте дистанционного управления. Если клавиши совпадают - дублирование невозможно, т.к. в этом случае кассета будет выбрасываться из ВМ при каждом переходе в состояние STOP.
4.2.2. XXXX->PLAY.
Переход из любого состояния ВМ (кроме RECORD) к началу воспроизведения записи. Как правило выполняется при помощи однократного нажатия клавиши "PLAY". В случае, если Вы не уверены в надежном срабатывании ВМ от ИК-команд с пульта ДУ, Вы можете задублировать клавишу "PLAY". Обычно в этом нет необходимости. Заметим однако, что некоторые ВМ при повторном нажатии клавиши "PLAY" переходят в режим ускоренного воспроизведения вперед и тогда информация с ленты читаться не будет.
4.2.3. PLAY->PLAY_FF, PLAY->PLAY_REW.
Переходы от воспроизведения к "медленному" поиску информации. Эти переходы используются при поиске нужного места на ленте, когда известно, что это место недалеко. AVSETUP по умолчанию предполагает перевод в ускоренное воспроизведение при помощи однократного нажатия клавиши "FF" или "REW".
Здесь существует масса вариантов для разных ВМ. Мы опишем некоторые из них. Во-первых (не удивляйтесь!) ускоренное воспроизведение вообще может отсутствовать! В этом случае вместо него Вам следует использовать в качестве режима ускоренного воспроизведения соответствующий режим быстрой перемотки.
Во-вторых существуют ВМ, у которых ускоренное воспроизведение не только есть, но и может делаться с различной скоростью. В этом случае допустимо (но не обязательно) использовать максимальную скорость.

Вариаций на эту тему может быть много, приведем здесь несколько примеров:
- переход в ускоренное воспроизведение может быть сделан однократным нажатием на специальную клавишу
- ускоренное воспроизведение вперед (PLAY_FF) может быть вызвано повторным нажатием клавиши "PLAY"
- ускоренное воспроизведение может вызываться длительным нажатием клавиши "FF" или "REW", причем расстояние, пройденное лентой зависит от длительности нажатия этих клавиш

Внимательно ознакомьтесь с управлением Вашим ВМ и отразите их при работе с AVSETUP в таблице переходов состояний все особенности ускоренного воспроизведения Вашего ВМ.
Для ВМ, у которого нет ускоренного воспроизведения назад обычно нужно выдать последовательность, состоящую из последовательности для перехода XXXX->STOP и еще одной клавиши - "REW".
Если переход делается специальной клавишей - то нужно выдать последовательность из перехода XXXX->STOP и специальной клавиши (или только спецклавишу).
4.2.4. STOP->FF , STOP->REW.
Переход к быстрому поиску информации. Как прaвило ВМ делаeт быструю перемотку после однократного нажатия клавиши "FF" или "REW".
4.2.5. STOP->RECORD.
Переход к записи информации на ленту. Большинство ВМ делают запись после однократного нажатия на клавишу "REC". Возможно Ваш ВМ требует длительного (1-2секунды) нажатия - в этом случае обязательно отразите это в AVSETUP.

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА.
Для проведения установочных работ Вам понадобится кассета длиной не менее 120 минут, пульт дистанционного управления ВМ, таблица последовательностей нажатия клавиш для осуществления переходов состояний ВМ (см. п.4.2), дискетта с ПО комплекса. Перепишите с поставочной дискеты на Ваш жесткий диск в отдельную директорию компоненты комплекса программ "AрВид-1000".
В состав комплекса входит программа инсталляции AVSETUP. В результате работы программы AVSETUP должно появиться два файла: файл конфигурации комплекса ARVID.CFG и файл параметров ВМ XXXXXXXX.VCT. Имя файла параметров ВМ формируется из первых четырех букв имени фирмы и названия ( номера ) ВМ, которые запрашиваются программой AVSETUP.

Программа AVSETUP имеет два режима работы:
- режим начальной установки комплекса;
- ручной режим .

Режим начальной установки используется при инсталляции нового ВМ в состав комплекса. При этом производится полная инициализация таблиц ВМ и измерение всех параметров ВМ. AVSETUP последовательно выполняет полный цикл установки, обращаясь к Вам при необходимости за помощью. Обычно после этого комплекс готов к работе.
Если Вы полностью разобрались в принципе работы комплекса и хотите изменить только некоторые режимы работы Вашего ВМ, либо уточнить время некоторых переходов состояний, то Вы можете воспользоваться ручным режимом работы AVSETUP. Подробнее об этом режиме см. п.6. Отметим, что ВМ устройство неторопливое, поэтому не думайте, что программа "зависла", если в течении нескольких секунд не видно никаких действий. Это связано также и с тем, что до инсталляции временные параметры ВМ неизвестны и они предполагаются большими с гарантией работы на любом ВМ.
Интерфейс пользователя AVSETUP типовой и легко доступен для понимания, позтому мы не будем его здесь подробно описывать. Основная информация о нем содержится в п.5.3. Если вы не знакомы с принципами работы оконной систем и диалогов, то посмотрите также соответствующий раздел в ARVIDPO.DOC.
Запуск программы осуществляется командой MS DOS:

или | ARVID20.EXE -YAVSET20.EXE AVSETUP.BAT

5.1. ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ КОМПЛЕКСА ARVID.CFG
Файл конфигурации комплекса ARVID.CFG содержит следующие поля, например:

Controller= 1020
Register= 6
IRQ= 11
VCR= daen110.vct
CORR= arvid.tbl
MODE= SP
FASE= 4
Program= avshell.exe
Warning= On
MaxRetries= 5
TimeOut= 12
RecordThrough= ON
RecordRate= 175

Поле Controller содержит информацию о типе применяемого контроллера и не должно изменяться пользователем. Для контроллеров АрВид-1000 и АрВид-1010 параметр может быть равен 7 или 1010, для контроллера АрВид-1020 соответственно 1020.
Поле Register указывает на базовый адрес для контроллеров 1000 и 1010, или на номер 16-ти битного канала ПДП для контроллера 1020. Базовый адрес указывается в шестнадцатиричной системе.
Поле IRQ показывает номер канала запроса на прерывание.
В полях VCR и CORR устанавливаются имена файла параметров ВМ и имя файла таблицы коррекции. Эти файлы должны находиться в директории ПО комплекса.
Поле MODE обозначает режим работы ВМ: SP(Standart Play) или LP(Long Play). ПО "АрВид-1000" работает только в режиме SP. Параметр, указываемый в поле FASE влияет на уровень ошибок при считывании информации. Вы можете попробовать подобрать оптимальное значение FASE для Вашего ВМ по минимуму ошибок при чтении достаточно большого блока данных. Параметр FASE должен лежать в диапазоне 0-3 для контроллеров 1000 и 1010, или 0-7 для контроллера 1020. Типовые значения для 1000 и 1010 это 2 и для 1020 обычно 4. Заметим, что параметр FASE зависит не только от типа ВМ, но и, в какой-то степени, от типа применяемой ленты и данного экземпляра контроллера.
В поле Program указывается имя программы-оболочки. AVSETUP устанавливает AVSHELL.EXE по умолчанию.
Поле Warning служит для включения/выключения контроля сквозного канала ВМ перед работой с лентой. Допустимые значения параметра: ON и OFF. Значение OFF необходимо только если Ваш ВМ не делает трансляцию сигнала с VIDEO IN на VIDEO OUT или формирует собственное изображение на экране. Тогда предупреждения типа: "Возможно Ваш ВМ выключен" или "Проверьте внешний НЧ-вход" не будут Вам мешать.
В поле MaxRetries указывается количество откатов назад ВМ при поиске нужного сектора. Затем комплекс отказывается от чтения текущего участка, если не смог найти или прочитать сектор. Реальное количество откатов в два раза больше. Заметим, что параметр не может быть равен нулю.
В поле TimeOut задается время ожидания окончания операции в секундах. Если по истечинию времени тайм_аута комплекс не смог считать никакой информации, то операция завершается с ошибкой "сектор не найден" или "данные на ленте не обнаружены". Не рекомендуется устанавливать время ожидания менее 10 секунд.
Поле RecordThrough служит для включения/выключения ко нтроля сквозного канала после перехода ВМ в состояние RECORD. Допустимые значения параметра: ON и OFF. Подавляющее большинство ВМ выполняют трансляцию с VIDEO IN на VIDEO OUT во время записи на ленту. Контроль RecordThrough поможет вам избежать неприятных ошибок: например, модификация каталога ленты без выполнения физической записи на ВМ. Значение OFF нужно установить только в том случае, если ВМ не транслирует сигнал в режиме RECORD.
В поле RecordRate задается скорость записи информации на ленту в Кбайт/сек. Это поле работает только для контроллера 1020 в режиме двойной плотности записи. Допустимые значения параметра: 100, 125, 150, 175, 200. По умолчанию устанавливается максимальная скорость записи--200 Кбайт/сек. Вы можете уменьшить значение этого параметра, если Ваш компьютер не успевает считывать информацию за один проход.
5.2. НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА.
Режим начальной установки используется при инсталляции нового ВМ в состав комплекса. Соберите комплекс согласно ТО. Включите ВМ и установите внешний НЧ-вход. Запустите программу AVSETUP. Инсталляция будет производиться в следующей последовательности:

- установка параметров контроллера АрВид-10XX.
- первичное тестирование аппаратуры комплекса.
- редактирование таблицы переходов ВМ.
- ввод ИК-последовательностей с ПДУ.
- проверка работы переходов состояний ВМ.
- проверка сквозного канала записи-воспроизведения и оптимизация приема.
- разметка тестовой ленты.
- измерение параметров ВМ.

Более подробно описание каждого этапа последовательности смотри в пунктах 5.3-5.11. Прервать работу программы Вы сможете нажав клавишу "ESC" или щелкнуть манипулятором мышь на кнопке 'Отменить'. При этом программа запоминает какие этапы уже выполнены. Продолжив инсталляцию комплекса, Вы можете по желанию пропустить выполненное ранее.
5.3. СИСТЕМА МЕНЮ AVSETUP.
Реально система меню доступна пользователю только в ручном режиме установки комплекса. Система меню AVSETUP включает в себя все команды и режимы работы программы. Хотя большинство из команд "продублированы" "горячими" клавишами, в меню Вы найдете любую из них.
Войти в головное меню можно нажав клавишу "F9". При этом текущий пункт меню выделяется цветом. Перемещение между пунктами меню осуществляется клавишами горизонтального управления курсором, а выбор - клавишей "Enter". Для выбора пункта меню с помощью манипулятора "мышь" просто укажите на него (см. выше). Для перемещения между пунктами вертикального меню используйте клавишами вертикального управления курсором.
Для быстрого перемещения по пунктам меню можно пользоваться выделенными символами, в комбинации с клавишей "ALT" для горизонтального меню и без нее - для вертикального.
Некоторые пункты меню, в зависимости от состояния программы могут быть невыбираемыми: они отображаются более тусклым цветом и не имеют горячих клавиш.
Для ускорения выбора некоторых пунктов меню использованы "горячие" клавиши. Выбрать такой пункт можно одним нажатием этой клавиши (или комбинации клавиш). Если пункту меню соответствует "горячая" клавиша то ее название находится справа от наименования пункта меню.
Более подробную информацию о пунктах меню можно получить нажав "горячую" клавишу оперативной помощи - "F1".

В верхней строке меню AVSETUP приводит информацию о текущем состоянии программы:
- состояние ВМ обозначается соответствующим значком (см. ARVIDPO.DOC).
- Фирма-изготовитель и модель используемого ВМ.

5.4. ПУНКТ ГОЛОВНОГО МЕНЮ "ФАЙЛ".

Пункт головного меню "ФАЙЛ" содержит следующие подпункты:
- Полный цикл
- Параметры
- Выход

Подпункт 'Полный цикл' фактически реализует режим начальной установки комплекса, т.е. выполняет полный цикл диалогов и замеров характеристик ВМ. Единственное отличие: прерывание процесса установки приведет к прекращению текущей операции без выхода из программы.
Подпункт 'Параметры' служит для задания параметров контроллера АрВид, фирмы-изготовителя и модели используемого ВМ.
Параметры контроллеров АрВид-1000 и 1010 содержат: шестнадцатиричный базовый адрес 220 (320) и номер канала запроса прерывания IRQ 10 (11).
Параметры контроллера АрВид-1020 содержат: номер 16-ти битного канала ПДП (в пределах 5-7) и номер канала запроса прерывания IRQ (м.б.10-12,15).
Выбранные значения должны соответствовать установленным на плате контроллера перемычкам. По-умолчанию номер канала ПДП контроллера равен 6, а запрос прерывания 11. Первые четыре символа из названия фирмы-изготовителя стыкуются с первыми четырьмя символами из названия ВМ и образуют имя файла параметров ВМ с расширением VCT.
После установки параметров контроллера AVSETUP автоматически выполняет тест аппаратуры . Тест производит контроль ОЗУ контроллера, правильность выработки сигналов прерывания.
Подпункт 'Выход' служит для завершения работы программы. При зтом сохраняются измененные файлы конфигурации и таблицы параметров ВМ.
5.5. ПУНКТ ГОЛОВНОГО МЕНЮ "ВИДЕО".

Пункт головного меню "ВИДЕО" содержит следующие подпункты:
- Редактирование таблицы переходов
- Ввод ИК-последовательностей
- Проверка переходов
- Проверка канала записи и оптимизация приема
- Подготовка тестовой ленты
- Измерение временных характеристик ВМ
  Подпункт "Измерение временных характеристик ВМ" содержит подменю со следующими пунктами:
  - Переходы STOP->PLAY и PLAY->STOP
  - Параметры PLAY_FF и PLAY_REW
  - Параметры FF и REW
  - Параметры RECORD

Описание действий всех упомянутых здесь пунктов приведено ниже.
5.6. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРЕХОДОВ ВИДЕОМАГНИТОФОНА.
Здесь Вам понадобится таблица последовательностей нажатия клавиш для осущ ествления переходов состояний ВМ, о которой говорилось в п.4.2 руководства. Смысл данного этапа установки - перенесение сведений из этой таблицы в файл параметров ВМ.
AVSETUP представляет Вам в окне "Редактирование таблицы переходов" типовой список переходов состояний ВМ. В левой части окна отображаются названия переходов состояний ВМ, в правой - соответствующая после довательность ИК-клавиш для реализации данного перехода. Внимательно изучите его и сравните данные переходы с переходами Вашего ВМ. Если Вас не удовлетворяет какой-либо переход, то выделите его с помощью клавиш движения вверх-вниз и нажмите кнопку "Редактировать". Чтобы закончить редактирование нажмите кнопку "Закончить".
Редактирование ведется в окне AVSETUP "Ввод клавиш перехода ...". В верхней части окна приводится последовательность ИК-клавиш перехода, слева в центре размещено окошко "Пульт" со всеми известными AVSETUP ИК-клавишами. Нажимая ИК-клавиши в окошке "Пульт" , вы можете задать свою последовательность перехода. Удалить последнюю введенную клавишу (текущую) можно нажав кнопку "Назад", кнопкой "Очистить" Вы можете убрать все клавиши из перехода.
Если в окошке "Пульт" вам необходимо использовать еще какие-либо свои клавиши, вы можете ввести их имена с помощью кнопки "Клавиши".
В правой части окна "Ввод клавиш перехода ..." находятся четыре кнопки маркировки ИК-клавиш перехода. Это кнопки "Обычная","Дублируется","Постоянно" и "Удерживается". С их помощью Вы можете изменить тип последней (текущей) клавиши. Возможные типы следующие:

- однократное нажатие на клавишу ("Обычная" клавиша).
- удержание клавиши в течение времени выполнения операции, например, ускоренного воспроизведения в течение нужного времени; (клавиша "Постоянно").
- дублирование клавиши (клавиша "Дублируется").
- удержание клавиши в течение некоторого времени, необходимого для срабатывания ВМ ,например, удержание клавиши RECORD в течение 1-й секунды дляперехода ВМ в этот режим; (клавиша "Удерживается").

Заметим, что кнопки "Удерживается" и "Постоянно" реально работают только для последней клавиши перехода.
Тип клавиши в последовательности перехода различается цветом. Так обычная клавиша отображается черным цветом, дублируемая - лиловым, постоянная - белым и удерживаемая - желтым.
Для выхода из режима редактирования нажмите кнопку "Закончить".
5.7. ВВОД ИК-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ КЛАВИШ ПУЛЬТА.
Для приема и анализа ИК-последовательностей пульта дистанционного управления (ПДУ) видеомагнитофоном служит фотоприемник, окно которого расположено над выходным разъемом контроллера.
Для правильного проведения процедуры ввода Вам необходимо помнить, что в данном приемнике излучения не предусмотрена система АРУ, что продиктовано необходимостью приема всей последовательности световых импульсов, включая и самые первые. Отсюда следует, что для правильного приема ПДУ должен располагаться на определенном расстоянии от фотоприемника и направляться на него достаточно точно. В зависимости от типа пульта и состояния его батареек расстояние нормального приема может быть в пределах 5-30 сантиметров. Перед вводом ИК-последовательностей следует установить в ПДУ заведомо свежие батарейки. Заметим, что успешная работа ВМ от пульта не может гарантировать качественный ввод ИК-последовательности, т.к. приемник контроллера менее чувствителен, чем приемник ВМ. Не стремитесь сильно приближать пульт к ИК-приемнику, начинать ввод лучше всего с расстояния не ближе 10 сантиметров.
Для того, чтобы сориентировать Вас в определении расстояния до пульта программа ведет анализ качества принимаемой последовательности и выводит результаты этого анализа в виде диаграммы-термометра. Перемещение столбика термометра слева направо означает усиление светового потока , принимаемого от ПДУ. Оптимальным считается прием последовательности при положении столбика около середины.
AVSETUP поддерживает два варианта ИК-команд: c модулированными сигналами и немодулированными. Установку типа ИК-команд выполняйте в окне ввода ИК-команд нажатием клавиши "Модулированная". Подавляющее большинство ВМ известных фирм используют модулированные ИК-команды и поэтому Вам обычно нет необходимости изменять тип ИК-команд. Если Вы используете ВМ фирмы TELEFUNKEN (5930) или с пультами на базе микросхемы 1506ХЛ1 (ВМ-18, м.б. ВМ-12), то перед началом ввода первой ИК-клавиши Вы должны установить немодулированный тип ИК-команд. Если программа фиксирует плохое качество ввода, то посмотрите на диаграмму:

- при положении столбика у левой границы диаграммы света было слишком мало и необходимо приблизить пульт к приемнику или направить его на фотоприемник более точно, т.к. у излучателя ПДУ достаточно узкая диаграмма направленности. Если все это не помогает, то советуем поставить свежие батарейки в ПДУ.
- при положении столбика у правой границы диаграммы свет был слишком яркий и нужно удалить ПДУ от окна приемника.
- если Вы можете установить столбик контрастности близко к оптимальному, но программа фиксирует плохой ввод, то необходимо сменить батарейки, хотя ВМ еще может работать от ПДУ.
- AVSETUP c большой вероятностью определяет тип вводимой ИК-команды и выдает Вам предложения о смене типа. Попробуйте сделать это с по- мощью с кнопки 'МОДУЛИРОВАННАЯ'/'НЕМОДУЛИРОВАННАЯ'.

Первоначально AVSETUP предлагает Вам провести "тренировочный" ввод ИК-команд для определения оптимального расстояния от ПДУ до фотоприемника, определения варианта ИК-команд, проверки правильности установки ИК-светодиода напротив фотоприемника ВМ. В этом режиме осуществляется сквозная трансляция ИК-сигнала с фотоприемника на светодиод. Закройте фотоприемник ВМ ширмой, чтобы избежать паразитного срабатывания ВМ от ПДУ. Добейтесь надежного срабатывания ВМ от сигналов с ПДУ, подбирая наилучшее положение ИК-светодиода напротив окна фотоприемника ВМ.
Завершить тренировочный ввод можно клавишей "Закончить".
Сама процедура ввода и анализа достаточно проста: по указаниям программы Вы должны нажимать соответствующую клавишу ПДУ, держа его на достаточном расстоянии от окна фотоприемника. Нажатие должно быть однократным и продолжаться около одной секунды. При успешном вводе появится сообщение "ИК-клавиша принята". В случае неудачного ввода программа предложит повторить операцию, и Вам нужно сделать это, изменив при необходимости положение пульта в соответствии с показаниями диаграммы-термометра.
5.8. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕРЕХОДОВ СОСТОЯНИЙ ВМ.
После ввода ИК-последовательностей программа проверяет правильность принятых данных и таблицы переходов состояний ВМ. Для этого она пытается вызвать какое-либо действие ВМ при помощи определенных ею последовательностей.
Каждый проверяемый переход описывается в окне сообщений и Вы должны указать произошло указанное действие или нет. Если произошло - программа перейдет на проверку следующего перехода, если нет - потребует повторного ввода ИК-последовательности не сработавшей клавиши или предложит провести коррекцию таблицы переходов состояний ВМ. После повторного ввода клавиши проверка переходов повторяется сначала. Заметим, что если Вы использовали немодулированный ввод ИК-команд, то скорее всего не следует сильно приближать ИК-светодиод к окну прием- ника ВМ, наилучшее расстояние 3-5 см. Это объясняется тем ,что ВМ с немодулированными ИК-командами имеет АРУ значительно слабее.
5.9. ПРОВЕРКА КАНАЛА ЗАПИСИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИЕМА.
Для обеспечения надежной работы AVSETUP при разметке тестовой ленты и дальнейшим измерением временных характеристик ВМ, программа выполняет проверку канала записи-воспоизведения ВМ и оптимизацию фазы приема данных (см. параметр FASE п.5.1.). Производится запись 2-х минутного участка в начале ленты и проверяется наличие записи на этом участке. Отсутствие ее говорит о том, что Вы либо не установили внешний НЧ-вход на Вашем ВМ, либо неверно подключены разъемы VIDEO IN и VIDEO OUT. При успешном завершении проверки AVSETUP выполняет чтения участков ленты с различной фазой для установки оптимальной фазы приема данных. Критерий наилучшей фазы приема -- минимальный уровень вероятности сбоя ленты. Статистика принятых кадров и исправленных ошибок выводится отдельно для каждой фазы приема. Затем AVSETUP просит Вас подтвердить номер выбранной фазы. Заметим, что параметр фаза приема зависит не только от типа ВМ, но и в какой-то степени и от типа применяемой ленты.
5.10. РАЗМЕТКА ТЕСТОВОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВМ.
Перед определением времен переключения ВМ вам нужно по запросу программы AVSETUP разметить тестовую ленту, т.е. записать на ленту специальные метки времени. Длина тестовой ленты должна быть не менее 120 минут, т.к. программа AVSETUP выполняет продолжительные перемотки и при этом не должна выходить за пределы размеченного участка.
Cобственно разметка продолжается в течении 1.5 часов, в это время можно заниматься своими делами. AVSETUP показывает, сколько времени осталось до конца разметки. Если у Вас уже имеется размеченная лента и, например, Вы хотите переинсталлировать систему на другой ВМ, то можно использовать ее и процедура инсталляции займет на 1.5 часа меньше.
Учтите,что необходимо точно указывать длину ленты, т.к. неверная длина может повлиять на точность измерения временных параметров ВМ и приводить к сбоям при работе всей системы.
5.11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ВМ.
Определение времен не требует значительных усилий оператора, т.к. делается автоматически. Программа AVSETUP оповещает Вас о том какие параметры она измеряет и сколько примерно времени займет данное измерение.
В пункте "Переходы STOP->PLAY и PLAY->STOP" производится измерение параметров переходов состояний STOP->PLAY и PLAY->STOP.
В пункте "Параметры PLAY_FF и PLAY_REW" производится измерение параметров ускоренного воспроизведения PLAY_FF и PLAY_REW.
В пункте "Параметры FF и REW" производится измерение параметров быстрой перемотки FF и REW.
В пункте "Параметры RECORD" измерение параметров ЗАПИСИ производится измерение характеристик ВМ для перехода STOP->RECORD. Отметим, что выполняется два опыта измерения характеристик перехода STOP->RECORD: в начале ленты и в конце.
Прервать работу программы Вы сможете только клавишей "ESC", и время, затраченное на предыдущие действия - ушло впустую.
5.12. ПУНКТ ГОЛОВНОГО МЕНЮ "РАЗНОЕ".
Пункт головного меню "РАЗНОЕ" содержит следующие подпункты:

- Проверка отработки ИК-последвательностей клавиш
- Уточнение фазы приема

Эти функции вызываются только в случае, если Вас не устраивает выполненная инсталяцию комплекса и обеспечивают корректировку полученных ранее параметров. Они могут быть выполнены только в ручном режиме работы (смотри далее).
Подпункт меню "Проверка отработки ИК-последовательностей клавиш" позволяет проверить правильность ИК-последовательности каждой клавиши пульта. В окне диалога в центре размещено окошко "Пульт" со всеми известными AVSETUP ИК-клавишами. Нажимая ИК-клавиши в окошке "Пульт", Вы можете контролировать правильно ли реагирует Ваш ВМ. При неудовлетворительном результате Вам предоставлена возможность повторить ввод ИК-последовательности "неверной" клавиши. Не следует нажимать клавиши слишком быстро, т.к. они выдаются с некоторой задержкой.
Подпункт меню "Уточнение фазы приема" обеспечивает пользователю быстрый выбор наиболее оптимальной фазы приема. Сначала AVSETUP производит идентификацию ленты и после этого переходит в чтение с текущей установленной фазой. Запись информации предварительно не выполняется, поэтому необходима любая лента с уже записанными ранее данными. Программа AVSETUP выполняет чтения ленты данных. Текущая фаза подсвечивается более ярким цветом. Критерий наилучшей фазы приема -- максимальный процент секторов, прочитанных без ошибки. Статистика принятых секторов, исправленных ошибок, секторов без ошибок и их процент от общего числа выводится отдельно для каждой фазы приема. Затем AVSETUP просит Вас подтвердить номер выбранной фазы. Заметим, что параметр фаза приема зависит не только от типа ВМ, но и в какой-то степени и от типа применяемой ленты.
Изменить фазу приема пользователь может с помощью манипулятора "мышь" или клавиш управления курсором "ВЛЕВО" и "ВПРАВО".

6. РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ AVSETUP.
Для запуска AVSETUP в ручном режиме ее нужно запустить с командой M, например:

или | D:\ARVID>ARVID20 -YAVSETUP.EXE M D:\ARVID>AVSETUP.BAT M

В текущем каталоге обязательно наличие верного файла конфигурации ARVID.CFG . Ручной режим работы является "опасным" и требует понимания принципов работы AVSETUP. Непродуманная работа в ручном режиме может привести к непред сказуемому результату.
При начальной установке комплекса пункты меню "ВИДЕО" выполняются последовательно. Здесь мы опишем только отличия ручного режима от режима начальной установки комплекса.
В ручном режиме Вы сами должны следить за последовательностью действий, например: При редактировании таблицы переходов ВМ Вы изменили переход PLAY->PLAY_REW. Установили тип клавиши REW с удержанием во время операции. При этом Вам необходимо выполнить проверку работоспособности переходов ВМ, затем произвести измерение временных параметров ВМ, конкретно подпункт "Параметры PLAY_FF и PLAY_REW". Это связано с тем, что любое изменение в таблице переходов ВМ приводит к изменению временных параметров переходов, следовательно необходимо выполнить соответствующий изменению промер временных параметров.
Еще пример. Вы изменили переход STOP->RECORD следующим образом:

| - PLAY PAUSE RECORD PAUSE

В результате у вас появились новая клавиша PAUSE и необходимо выполнить пункт "Съем ИК-последовательностей", затем проверить работу переходов и замерить параметры записи ВМ.
Если Вы часто занимаетесь инсталляцией новых ВМ, то допустимо несколько раз подряд выполнять ее на ранее размеченной тестовой ленте. Однако из-за разброса параметров ВМ в процессе измерения параметров записи лента ухудшается и возможно возникновение ошибок типа: "данные на ленте не обнаружены" или "лента записана не в формате SETUP". В таких случаях ленту необходимо записать вновь, выбрав пункт меню "подготовка тестовой ленты".
В ручном режиме прервать текущую операцию можно при помощи клавиши "Esc". При этом программа вернется в исходное меню.