The Land Banner Network!
ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КСИ"
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
"АРВИД-1000"
ПРОГРАММА РЕДАКТИРОВАНИЯ ФАЙЛА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОМАГНИТОФОНА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1994г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Программа AVVCT.EXE позволяет просматривать и редактировать файл параметров видеомагнитофона, используемый в комплексах "АрВид-1000".
Применение программы рекомендуется ограничить теми случаями, когда стандартная процедура инсталляции дала неудовлетворительные результаты, т.е. при работе комплекса систематически возникают ошибки при позиционировании ленты в нужное место. Следует учитывать, что некоторые параметры должны изменяться синхронно, поэтому возможны случаи, когда применение редактора не приведет к желаемому результату, а, наоборот, могут возникнуть новые неувязки в позиционировании (например, зацикливания или промахи). Однако, в некоторых случаях, редактор поможет Вам улучшить работу стримера АрВид. Советуем перед редактированием сохранить VCT - файл, сделанный программой инсталляции.

2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
Чтобы начать работу с программой необходимо запустить на выполнение файл avvct.exe. При этом редактируемый файл должен находится в той же директории, что и сама программа.
В качестве параметра можно указать имя .vct файла.
Например:
avvct.exe akair120.vct
В этом случае при входе в программу Вам не будет предложено окно ввода имени .vct файла, а файл akair120.vct будет загружен сразу. Естественно, и в этом случае загружаемый файл должен находиться в той же дирректории, что и файл avvct.exe.

3. УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ
Основные управляющие клавиши, используемые в программе следующие:

"F10" | - Выход из программы | "F9" | - Вход в меню | "F1" | - Получение контекстной помощи | "F5" | - Изменение размера окна контекстной помощи | "F2" | - Сохранение файла | "F3" | - Открытие файла | "TAB" | - перемещение по управляющим полям в окнах диалога | "ENTER" | - выбор пункта меню, завершение работы с окном диалога | "ESC" | - отмена действия

Для выбора нужного пункта меню используются клавиши перемещения курсора и ENTER.

4. РАБОТА С "МЫШЬЮ".
Перемещение между управляющими полями в окнах можно осуществлять, непосредственно указывая нужное поле и нажимая левую кнопку "мыши".
Если меню активизировано, то указав мышью на нужный пункт и нажав левую кнопку, можно выполнить указанное действие.
Действие левой кнопки распространяется и на область статус-строки, - указывая на ее поля можно вызвать:

"F10" | - выход из программы | "F9" | - активизацию основного меню | "F1" | - вывод текста контекстной подсказки | "F5" | - изменение размера окна помощи

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ
При запуске программы возможны следующие ситуации:
В текущей дирректории нет .vct файлов. В этом случае будет выдано сообщение об отсутствии .vct файлов и программа завершит работу.
В строке вызова допущена синтаксическая ошибка. В этом случае будет выдано сообщение об ошибке, а затем откроется окно ввода имени файла.
Если в строке вызова программы Вы в качестве параметра указали имя .vct файла, то возможны два варианта:

1. если файл открыть не удастся,то будет выдано сообщение о невозможности открыть файл и появится окно ввода имени файла.
2. файл будет открыт нормально.

6. ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По ходу работы программы на экране постоянно отображается следующая информация:

1. в правом верхнем углу экрана отображается текущее время.
2. в правом нижнем углу экрана отображается количество свободной памяти.
3. в нижней строке (статус-строка) отображается имя .vct файла, загруженного в данный момент.
4. в статус-строке отображается признак изменения .vct файла.Если файл был изменен, то отображается символ *.

7. РАБОТА С ФАЙЛАМИ
В программе предусмотрены следующие действия с файлами:

1. сохранение файла
   Если файл был изменен,то произойдет сохранение файла.При этом автоматически будет создан .bak файл, в котором будут сохранены старые значения.
2. сохранение под другим именем
   После того, как Вы в окне ввода имени файла введете новое имя .vct файла будет произведена проверка: существует-ли уже файл с таким именем.Если файл с таким именем уже существует, то будет выдано соответствующее сообщение и будет предоставлен выбор:переписать файл или нет. Если Вы укажете "переписать", то файл будет переписан.При этом .bak файл не создается и СТАРЫЕ ДАННЫЕ БУДУТ ПОТЕРЯНЫ!!! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
3. открытие файла
   Если Вы пытаетесь открыть файл,а текущий файл был изменен и не сохранен,то будет выдано сообщение о том,что текущий файл изменен и будет предоставлен выбор: сохранить или нет. После этого файл в зависимости от Вашего выбора будет сохранен или не сохранен и появится окно ввода имени файла. При выходе из программы, если файл был изменен и не сохранен,то будет выдан запрос:сохранять или нет. После этого файл в зависимости от Вашего выбора будет сохранен или не сохранен и программа закончит свою работу.

8. КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАММЫ
В окне конфигурации программы Вы можете задать палитру цветов: цветная или черно-белая и "включить" или "выключить" параметр "автосохранение конфигурации".

В файле avvct.cfg хранятся следующие параметры:
Первый символ - палитра цветов (0 - черно-белая; 1 - цветная).
Второй символ - автосохранение конфигурации (0 - выключено; 1 - включено).
Третий символ - количество строк на экране (0-25 строк; 1-50 строк/43 строки для EGA).
Четвертый символ - признак временного выхода из программы в DOS (0 - временного выхода не было; 1 - был осуществлен временный выход).

Если после временного выхода в DOS Вы попытаетесь вновь запустить программу командой avvct, то будет выдано сообщение: "Файл avvct.exe уже загружен. Нажмите любую клавишу". После нажатия любой клавиши программа вернется в оболочку DOS.
Редактировать файл avvct.cfg вручную не рекомендуется, т.к. в окне конфигурации может появиться посторонняя информация и не будет нормально работать переключение количества строк.
Действие этих параметров такое-же, как и в программе-оболочке avshell.exe, поэтому здесь они подробно описываться не будут.
Если при запуске программы файл конфигурации в текущей дирректории отсутствует,то программа автоматически создаст его с конфигурацией "1100", т.е. цветная палитра,автосохранение конфигурации "включено", 25 строк на экране.

9. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИИ ПАРАМЕТРОВ.

Типовая задержка между клавишами.
- Увеличение повлечет за собой увеличение времени выдачи последовательности ИК-команд. Задает время между выдачей ИК-клавиш, если оно не оговорено особо в таблице задержек.
  Угловая скорость движения при FF и REW.
- Увеличение параметра приводит к уменьшению расчетного времени перемотки, т.е. лента будет недоматываться до нужной позиции. Особенно сильно влияет на дальние перемотки. Обычно для ВМ со временем перемотки кассеты E180 4'20" (без торможения на концах ленты) имеет значение около 70 условных единиц. Зависимость от времени перемотки кассеты примерно линейная. Во избежание перематывания ленты лучше использовать завышенные значения; по крайней мере для перемотки вперед.
  Коэффициент PLAY_FF и PLAY_REW.
- Увеличение параметра приведет к уменьшению расчетного времени режима ускоренного воспроизведения, т.е. недоматывание ленты. Сильно влияет на "дальние" перемотки в данном режиме. Параметры задают скорость движения ленты в данном режиме по сравнению с режимом PLAY *100. Например: значение 756 обозначает, что скорость движения больше скорости PLAY в 7.56 раза.
  Задержка перехода в FF и REW.
- Увеличение параметра вызовет перемот за нужную позицию на ленте. Особенно сильно влияет на ближние перемотки в данных режимах. Значение параметра задается в кадрах ( в секунде - 50 кадров ).
  Смещение относительно целевой позиции при PLAY_FF и PLAY_REW.
- Параметры влияют на устойчивость и точность самого ближнего позиционирования. Увеличение абсолютной величины параметров повысит устойчивость позиционирования за счет возможного увеличения времени, т.е. ВМ будет считать что он ошибается сильнее и отматывать больше для PLAY_REW и меньше для PLAY_FF. Значение задается в кадрах по ленте.
  Граница использования PLAY_FF и PLAY_REW при поиске.
- Параметры задают расстояние по ленте в секундах. Если цель отстоит от текущей позиции более чем на эту границу, то выполняется перемотка соответственно FF и REW, иначе выполняется PLAY_FF и PLAY_REW. Обычно имеет значение 80-500 секунд в зависимости от скорости PLAY_FF и PLAY_REW.
  Потери при переходе в RECORD, Гарантированный зазор между записями, Смещение при переходе в RECORD.
- Группа параметров, влияющая на размещение записей друг относительно друга. Менять нежелательно, поскольку они все немного взаимосвязаны, и ,кроме того, связаны с таблицей позиционирования ленты.
  Гарантированный зазор между записями.
- Параметр показывает приблизительно расстояние по ленте между двумя соседними записями. Задается в кадрах и необходим для более точного позиционирования ВМ посредством учета времени межзаписного промежутка.
  Потери при переходе в RECORD.
- Параметр показывает, сколько кадров ВМ не записывает на ленту после выдачи команды RECORD. Увеличение должно привести к более надежному прописыванию начального участка записи; при этом желательно на столько же увеличить Гарантированный зазор между записями. Задается в кадрах.
  Смещение при переходе в RECORD.
- Параметр служит для сохранения конца предыдущей записи. Задается в кадрах по ленте. Отрицательное его значение обозначает, что ВМ автоматически обеспечивает зазор между записями и абсолютное значение параметра значения не имеет. В случае положительного значения параметр обозначает примерный откат ленты назад перед записью в начале ленты. В этом случае параметр работает совместно с переключателем Откат ленты перед записью. При изменении параметра желательно на столько же изменить параметр Гарантированный зазор между записями.
  Количество пустых кадров перед записью.
- Параметр служит для обеспечения надежного прописывания начального участка записи. Использовать его предпочтительней, чем параметр Потери при переходе в RECORD, поскольку пропысываются размеченные кадры (т.е. считываемые) и нет необходимости менять другие параметры. Задается в кадрах.
  Откат ленты перед записью.
- Параметр показывает как ведет себя ВМ при переходе в RECORD в разных местах ленты, может принимать следующие значения:
  - Не зависит от положения; т.е. межзаписный промежуток примерно одинаков по всей длине ленты.
  - Увеличивается к концу ленты; межзаписный промежуток увеличивается к концу ленты. В АрВиде используется для расчета этого варианта увеличение радиуса приемного барабана кассеты.
  - Уменьшается к концу ленты; межзаписный промежуток уменьшается к концу ленты. В АрВиде используется для расчета этого варианта уменьшение радиуса приемного барабана кассеты.

Главная неприятность изменения параметров записи, это то, что оценить правильность их установки сразу почти невозможно. Влияние неверно установленного параметра может накапливаться при увеличении записанного участка ленты. Написав много десятков мегабайт информации, Вы можете столкнуться с тем, что записи начнут накладываться друг на друга, или начнет дурно вести себя позиционирование ленты. Поменяв эти параметры не поленитесь и запишите всю кассету целиком, проверяя целостность информации на ленте и надежность позиционирования. Проверяйте всегда 2 записи текущую и предыдущую: в текущей начало и в предыдущей конец записи.
Задержки переходов соответствуют времени перехода ВМ в нужное состояние. Увеличение параметров приводит к увеличению расчетного времени процесса, использующего этот переход.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
За последствия, вызванные неправильной установкой параметров в VCT файле при использовании программы AVVCT.EXE, ИПП "КСИ" ответственности не несет. Для экспериментов используйте специально выделенную для этого кассету, а не свой архив данных.