
       ЧЕРНЫЙ СПИСОК ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ, C КОТОРЫМИ НЕ РАБОТАЕТ
                        КОМПЛЕКС "АРВИД-1000"

        1. Фирма  BLAUPUNKT  модель  325.  Принципиально  не  работает
          ИК-команда. Вероятно аналогичная ситуация может случиться на
          других моделях данной фирмы (но не очевидно).
        2. Очень не рекомедуется использовать видеомагнитофоны типа
          ВМ-12, ВМ-18, ВМ-32 из-за их недостаточно высоких частотных
          характеристик.

           ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОНТРОЛЛЕРОВ "АРВИД-1020"!

     Приобретая комлекс с контроллером "АрВид-1020", имейте вви-
  ду, что  вследствие ошибок 16-битного DMA (прямой доступ в па-
  мять) в чипсетах ряда фирм-производителей, контроллер не рабо-
  тает  с некоторыми материнскими платами.  Поэтому,  приобретая
  контроллер,  а также заменяя материнскую плату  будьте  внима-
  тельны!

     Для справки: чипсетом (от англ. chip set - набор микросхем)
  называется одна  или несколько микросхем,  реализующих функции
  ЭВМ, не реализованные в процессоре (управление памятью, шиной,
  DMA и т.д.).  Чипсеты производятся относительно небольшим чис-
  лом фирм-производителей  и  различить  их  можно по маркировке
  микросхем.

     В настоящее время выявлены дефекты 16-битного DMA в следую-
  щих чипсетах:

  PC-CHIPS CHIP 5/6
  PC-CHIPS CHIP 11/12
  UMC UM82С48x/UM82C49x, где x - номер
  ALI M1419
  CITYGATE D110-014/KS83C206Q
  FOREX FRX46C521A (возможно это подделка под FOREX)
  OPTI 895 если на плате стоит PCI шина
  Intel, если на плате стоит PCI шина

     В ЭВМ с материнскими платами, выполненными на этих чипсетах
  контроллер АрВид-1020 не работает, либо работает неустойчиво.

  Пожалуйста, внимательно сpавнивайте номеpа микpосхем чипсета.
  Hапpимеp, плата на чипсете ALI M1429 pаботает ноpмально.

  Пpедупpеждение - чипсет UMC находится в чеpном списке условно.
  Пpиблизительно половина матеpинских плат на этом чипсете pабо-
  тают с АpВид-1020 ноpмально. Увы, заpанее пpедсказать ничего
  нельзя - пpогpаммно эта ошибка не тестиpуется.

