				ВНИМАНИЕ !!!

	Данное программное обеспечение (ПО) предназначено для использования с
комплексом "Арвид" на базе контроллеров 1031, 1051 и 1052 под операционными
системами Windows 95 и Windows NT версии 4.0 Release или выше.

	Для достижения максимальной эффективности при использовании комплекса
конфигурация Вашего компьютера должна быть не хуже, чем

	IBM PC/AT 486DX33    для "Arvid-1031" и
	IBM PC/AT 486DX4-100 для "Arvid-1052" ("Arvid-1051").

	В комплект поставки входит файл CHANGES.VER, в котором Вы можете
узнать какие изменения вносились в ПО от версии к версии.

	В данную версию ПО не входит программа ручной настройки Вашего 
комплекса на работу с конкретным ВМ. При установке Вам предлагается список 
ВМ, которые могут использоваться без дополнительной настройки. Если Вы хотите
использовать ВМ, которого нет в предложенном списке, то попробуйте выбрать 
из списка ВМ,той же фирмы - производителя и, по возможности, близкой модели. 
Если такового ВМ нет в списке или комплекс с выбранным Вами ВМ не 
функционирует, то Вам необходимо сделать следующее: Установите ПО комплекса, 
предназначенное для работы под DOS. Запустите программу AVSETUP.EXE и 
создайте файл управления для своего ВМ (пользуйтесь документацией на 
программу AVSETUP.EXE (файл AVSETUP.DOC)). Используйте полученный файл 
управления ВМ для работы с данной версией ПО.

	В данной версии ПО реализован новый формат ленты AVT.

	Данная версия ПО обеспечивает чтение лент, записанных в формате TDR 
(формат, поддерживаемый ПО под DOS). Для того, чтобы кассета, записанная в 
формате TDR, читалась данным ПО, Вам необходимо конвертировать ее оглавление
в новый формат AVT, поддерживаемый данным ПО. Используйте для этого 
программу - конвертер TDR2AVT.EXE. Для запуска программы TDR2AVT.EXE 
необходимо открыть DOS-окно (запустить DOS-сессию) и вызвать программу
TDR2AVT.EXE, указав в качестве параметра имя TDR-файла (<имя_файла>.TDR).
Этот файл должен находиться в той же директории, что и программа TDR2AVT.EXE.
В результате будет создан файл <имя_файла>.AVT.

	Запустить DOS-сессию можно следующим образом:

1.   Нажать кнопку "Start" ("Пуск"), пункт "Programs" ("Программы").

2.а. Запустить "MS-DOS Prompt" ("Сеанс MS-DOS")  (для Windows 95)

2.б. Запустить "Command Prompt" (для Windows NT)

	В данной версии ПО реализован открытый интерфейс драйвера. Он описан
в файлах ARVIDAPI.H и AVAPIDES.TXT. Данный интерфейс поддерживается драйверами
верхнего уровня (AVDAPI.DLL) и нижнего уровня (AVD95.VXD для Windows 95 и
AVDNT31.SYS для Windows NT). При написании Вашего собственного приложения
для Арвид'а для получения доступа к функциям, описанным в файле ARVIDAPI.H,
и реализованным в файле AVDAPI.DLL, служит библиотека AVDAPI.LIB (если Вы
используете транслятор MS VisualС++ V4.1) или AVDAPIBC.LIB (если Вы
используете транслятор BorlandC V4.5), которую Вам необходимо прилинковать к
своему проекту. При использовании других трансляторов могут возникнуть
несовместимости. Файлы ARVIDAPI.H, AVAPIDES.H, AVDAPIBC.LIB и AVDAPI.LIB при
установке распаковываются в директорию ADVANCED.

	В данной версии ПО реализован открытый интерфейс для работы с
оглавлениями лент в формате AVT. Он описан в файлах TAPEIFCE.H и TAPEIFCE.DES.
Данный интерфейс поддерживается DLL-файлами TREEDLL.DLL и AVCOMMON.DLL. При
написании Вашего собственного приложения для работы с лентами для получения
доступа к интерфейсу, описанному в файле TAPEIFCE.H, и реализованному в
файлах TREEDLL.DLL и AVCOMMON.DLL, служат библиотеки TREEDLL.LIB и
AVCOMMON.LIB, которые Вам необходимо прилинковать к своему проекту.
Библиотеки написаны на языке программирования MS VisualС++ V4.1 и расчитаны
на использование этого транслятора. При использовании других трансляторов
могут возникнуть несовместимости. Файлы TAPEIFCE.H, TAPEIFCE.DES, TREEDLL.LIB
и AVCOMMON.LIB при установке распаковываются в директорию ADVANCED.

	В данную версию ПО включена программа просмотра содержимого
оглавлений лент в формате AVT AVIEWSDI.EXE. Эта программа написана с
использованием открытого интерфейса для работы с оглавлениями лент. При
первом запуске программы происходит регистрация документа "AVT". К данному
типу относятся файлы, имеющие расширение "AVT". Для просмотра таких
документов назначается программа просмотра содержимого оглавлений лент в
формате AVT (AVIEWSDI.EXE).

	В данную версию ПО включены файлы, описывающие архитектуру
контроллеров 1031 (файл 1031DESC.DOC), 1051 (файл 1051DESC.DOC) и
1052 (файл 1052DESC.DOC). Кроме этого в данную версию включены файлы,
содержащие принципиальную электрическую схему контроллера 1031
(файлы K1031_1.01P и K1031_2.01P). Файлы записаны в формате HPGL и могут
быть напечатаны любым принтером, понимающим язык HPGL. При установке все эти
файлы распаковываются в директорию ADVANCED\CIRCUIT.

*********************** УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА ********************************

	ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ (общие для Windows 95 и Windows NT):

	Категорически не рекомендуется применять символы НЕ латинского 
алфавита при вводе имен директорий при установке.

	На диске, где будет находиться ПО, должно быть свободно не менее
10 Мб, и на диске, на котором находится Windows - не менее 5 Мб.

	Помните, что оглавления Ваших лент будут храниться на диске. Поэтому 
на том диске, где они будут храниться должно быть достаточно места. Размер
одного файла оглавления может достигать НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН КИЛОБАЙТ. Поэтому 
прежде чем назначать директорию для хранения оглавлений, оцените хватит ли на
этом диске места для хранения оглавлений всех Ваших лент.

********************* УСТАНОВКА ПОД Windows 95 ******************************

	УСТАНОВКА АППАРАТУРЫ:

	ВНИМАНИЕ!!! Установку аппаратуры для каждой платы 1031, 1051 и 1052
необходимо производить ТОЛЬКО ОДИН раз. Т.е. если Вы делаете Upgrade ПО,
то Вам не нужно производить установку аппаратуры.

	1. Войти в "Control panel" ("Панель управления") (это можно сделать
нажав кнопку "Start" ("Пуск"), пункт "Settings" ("Настройка"), подпункт
"Control panel" ("Панель управления")).

	2. Запустить "Add new hardware" ("Установка оборудования").

	3. На предложение поиска нового устройства ответить "НЕТ" (будьте
внимательны : по умолчанию стоит "ДА").

	4. Из списка типа устройств выбрать "Other devices" ("Другие
устройства").

	5. В следующем окне нажмите кнопку "Have disk..." ("Установить с
диска") и введите путь к директории, в которой находится файл arvid.inf
(например, A:\).

	6. После того, как появятся элементы списка "Arvid-1031 Streamer",
"Arvid-1051 Streamer" и "Arvid-1052 Streamer" выберите необходимый и нажмите
"Next" ("Далее"). В следующем окне Вам будет показана конфигурация комплекса
(адреса ввода/вывода и используемое прерывание). Вам необходимо установить
перемычки на плате в соответствие с указанной конфигурацией или изменить
конфигурацию (см. Примечание).

	ПРИМЕЧАНИЕ: В дальнейшем Вы можете изменить конфигурацию комплекса.
		    Для этого Вам необходимо сделать следующее:

	1. Войти в "Control panel" ("Панель управления") (см. выше).

	2. Запустить "System" ("Система") и выбрать "Device manager"
("Устройства").

	3. Выбрать устройство "Arvid Streamer", подустройство
"Arvid-1031 Streamer", "Arvid-1051 Streamer" или "Arvid-1052 Streamer", и
нажать кнопку "Properties" ("Свойства"). В появившемся окне выбрать
"Resources" ("Ресурсы").

	4. Вы можете установить конфигурацию по умолчанию, выбрав "Basic
configuration 0" ("Основная конфигурация 0"), или установить необходимую Вам
конфигурацию. Для этого Вам необходимо выбрать "Basic configuration 1"
("Основная конфигурация 1") и, нажав кнопку "Change settings" ("Изменить
значение"), в появившемся окне отредактировать нужные Вам параметры. При этом
Вам необходимо следить за сообщениями, появляющимися в окне "Conflict
information" ("Список конфликтующих устройств"). Не должно быть сообщений о
конфликтах с другой аппаратурой. Нормальное сообщение такое: "No devices are
conflicting" ("Конфликты не обнаружены").

	ВНИМАНИЕ!!! Для каждой платы 1031, 1051 и 1052 должно существовать
ТОЛЬКО ОДНО подустройство "Arvid-1031 Streamer", "Arvid-1051 Streamer" или
"Arvid-1052 Streamer". Если Вы по ошибке создали более одного подустройства
для данной платы, то Вам необходимо провести процедуру отмены установки
(см. ниже) и оставить ТОЛЬКО ОДНО подустройство для каждой платы.

	УСТАНОВКА ПО:

	1. Запустить программу AVINSTAL.EXE.

	2. Задать директорию, в которую Вы хотите поместить ПО комплекса.

	3. Задать директорию, в которой будут храниться оглавления Ваших лент.

	4. Ввести имя программной группы, из которой Вы сможете запускать ПО.

	5. После разархивирования ПО, задать опции, с которыми будет запущен 
комплекс. Здесь Вам НЕОБХОДИМО задать Ваш ВМ, выбрав его из предлагаемой
базы, или ввести свой ВМ (для этого необходимо в меню "Optons" ("Параметры"),
подпункте "VCR" ("ВМ") нажать кнопку "User VCR..." ("ВМ пользователя") и
задать имя VCR файла).

			ОТМЕНА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСА.

	ОТМЕНА УСТАНОВКИ ПО:

	1. Запустить AVUninstall.

	ОТМЕНА УСТАНОВКИ АППАРАТУРЫ:

	1. Войти в "Control panel" ("Панель управления") (см. выше).

	2. Запустить "System" ("Система") и выбрать "Device manager"
("Устройства").

	3. Выбрать устройство "Arvid Streamer", подустройство
"Arvid-1031 Streamer", "Arvid-1051 Streamer" или "Arvid-1052 Streamer", и
нажать кнопку "Remove" ("Удалить").

******************** УСТАНОВКА ПОД Windows NT ******************************

	ВНИМАНИЕ!!! Установка комплекса возможна только для пользователя,
обладающего правами администратора. При попытке установить комплекс
пользователем, не имеющих данных прав, будет возникать ошибка при работе с
системным регистром.

	УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА:

	1. Запустить программу AVINSTAL.EXE.

	2. Задать директорию, в которую Вы хотите поместить ПО комплекса.

	3. Задать директорию, в которой будут храниться оглавления Ваших лент.

	4. Ввести имя программной группы, из которой Вы сможете запускать ПО.

	5. После разархивирования ПО, задать опции, с которыми будет запущен 
комплекс. Здесь Вам НЕОБХОДИМО задать Ваш ВМ, выбрав его из предлагаемой 
базы, или ввести свой ВМ (для этого необходимо в меню "Optons" ("Параметры"),
подпункте "VCR" ("ВМ") нажать кнопку "User VCR..." ("ВМ пользователя") и
задать имя VCR файла). Обратите также внимание на то, что здесь Вам
НЕОБХОДИМО задать номер прерывания и адреса портов ввода/вывода.

	ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение конфигурации комплекса в дальнейшем 
		    производится следующим образом:

	Каждый раз при старте программа производит тестирование аппаратуры, и
если будут обнаружены ошибки, которые могут происходить ввиду неверного
задания значений прерывания или адресов портов ввода/вывода, то будет выдано 
сообщение об ошибке, после чего Вам будет предложено скорректировать значения 
прерываний и адресов портов ввода/вывода в появившемся окне.

	Таким образом, для изменения аппаратной конфигурации комплекса Арвид 
при работе под Windows NT, Вам необходимо изменить конфигурацию 
переключателей на плате контроллера в соответствие с инструкцией по 
подключению, после чего запустить ПО и задать новые значения необходимых 
параметров.

	ВНИМАНИЕ !!! Для обеспечения возможности хранения на диске нескольких
версий ПО (в разных директориях), копия файла AVDNT31.SYS помещается в 
рабочую Арвид'овскую директорию. Дело в том, что под Windows NT драйвер 
Арвид'а AVDNT31.SYS хранится в системной WINDOWS-директории SYSTEM32\DRIVERS
(например, C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS). При установке файл AVDNT31.SYS 
записывается в эту директорию, а копия этого файла с именем AVDNT31.1-11-001
(для версии 1.11.001) - в директорию с ПО Арвид'а. Таким образом, если Вы
хотите запустить версию ПО, которая была установлена не последней, то Вам
необходимо переписать драйвер от этой версии из Арвид - директории в
указанную выше системную WINDOWS - директорию, переименовав его в файл 
AVDNT31.SYS.

	ОТМЕНА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСА.

	1. Запустить AVUninstall.

*******	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ 1052/1051 *********

	Эти контроллеры формируют нестандартный видеосигнал, поэтому
возможны ВМ, которые не смогут его записать или прочитать. В настоящее время
мы обнаружили несколько ВМ, которые не могут правильно записывать
видеосигнал этих контроллеров. Если Вы обнаружите какие-то проблемы,
сообщайте нам.

	Обратите особое внимание на скорость обмена данными по шине ISA,
иначе обмен по шине будет забирать до половины ресурсов компьютера, при
потоке по шине чуть более 200 КW/s.

	Желательно установить самую быструю шину.

	Контроллеры 1052/1051 полностью аппаратно совместимы с контроллером
1031, поэтому вся старая математика будет работать с ними как с 1031.

	Контроллеры 1052/1051 содержат более совершенный автомат фазы,
который работает и в формате 1052/1051 и в форматах 1031. Заметим, что в
формате 1052/1051 чтение данных без автомата приводит к очень сильному
увеличению ошибок, или делает чтение невозможным вообще. Также возможно
появление проблем с совместимостью видеомагнитофонов.

	Новая математика автоматически определяет тип установленной платы
(1052/1051/1031) и может работать с любой из них.

*******	КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРОВ 1052/1051/1031 *****************

           | Поддерживаемый формат ленты | Плотность записи, КБайт/сек |
Контроллер |-----------------------------|-----------------------------|
           |      DOS      | WIN 95, NT  |       DOS    |  WIN 95, NT  |
-----------------------------------------------------------------------|
  1031     |      TDR      |  AVT, TDR*  |       200    |   200/350    |
  1051     |      TDR      |  AVT, TDR*  |       325    |   325/500    |
  1052     |      TDR      |  AVT, TDR*  |       325    |   325/500    |

TDR* - Формат TDR, доступный только по чтению.

	Примечание:

	1. Контроллеры 1051 и 1052 под DOS работают в режиме эмуляции
контроллера 1031.

	2. Контроллер 1052 отличается от контроллера 1051 тем, что имеет
512 КБайт внутренней памяти, а не 128 КБайт, как в 1051.
