				ВНИМАНИЕ !!!

	Данное программное обеспечение (ПО) предназначено для использования с
комплексом "Арвид" на базе контроллеров "Арвид-1031" и "Арвид-1051" под
операционными системами Windows 95 и Windows NT версии 4.0 Release.

	Для достижения максимальной эффективности при использовании комплекса
конфигурация Вашего компьютера должна быть не хуже, чем

	IBM PC/AT 486DX33    для "Arvid-1031" и
	IBM PC/AT 486DX4-100 для "Arvid-1051".

	В данную версию ПО не входит программа ручной настройки Вашего 
комплекса на работу с конкретным ВМ. При инсталляции Вам предлагается список 
ВМ, которые могут использоваться без дополнительной настройки. Если Вы хотите
использовать ВМ, которого нет в предложенном списке, то попробуйте выбрать 
из списка ВМ,той же фирмы - производителя и, по возможности, близкой модели. 
Если такового ВМ нет в списке или комплекс с выбранным Вами ВМ не 
функционирует, то Вам необходимо сделать следующее: Установите ПО комплекса, 
предназначенное для работы под DOS. Запустите программу AVSETUP.EXE и 
создайте файл управления для своего ВМ (пользуйтесь документацией на 
программу AVSETUP.EXE (файл AVSETUP.DOC)). Используйте полученный файл 
управления ВМ для работы с данной версией ПО.

	В данной версии ПО реализован новый формат ленты AVT.

	Данная версия ПО обеспечивает чтение лент, записанных в формате TDR 
(формат, поддерживаемый ПО под DOS). Для того, чтобы кассета, записанная в 
формате TDR, читалась данным ПО, Вам необходимо конвертировать ее оглавление
в новый формат AVT, поддерживаемый данным ПО. Используйте для этого 
программу - конвертер TDR2AVT.EXE. Для запуска программы TDR2AVT.EXE 
необходимо открыть DOS-окно (запустить DOS-сессию) и вызвать программу
TDR2AVT.EXE, указав в качестве параметра имя TDR-файла (<имя_файла>.TDR).
Этот файл должен находиться в той же директории, что и программа TDR2AVT.EXE.
В результате будет создан файл <имя_файла>.AVT.

	Запустить DOS-сессию можно следующим образом:

1.   Нажать кнопку "Start" ("Пуск"), пункт "Programs" ("Программы").
2.а. Запустить "MS-DOS Prompt" ("Сеанс MS-DOS")  (для Windows 95)
2.б. Запустить "Command Prompt" (для Windows NT)

	В данной версии ПО реализован открытый интерфейс драйвера. Он описан
в файлах ARVIDAPI.H и AVAPIDES.H. Данный интерфейс поддерживается драйверами
верхнего уровня (AVDAPI.DLL) и нижнего уровня (AVD95.VXD для Windows 95 и
AVDNT31.SYS для Windows NT). При написании Вашего собственного приложения
для Арвид'а для получения доступа к функциям, описанным в файле ARVIDAPI.H,
и реализованным в файле AVDAPI.DLL, служит библиотека AVDAPI.LIB, которую Вам
необходимо прилинковать к своему проекту. Библиотека написана на языке 
программирования MS VisualС++ V4.0 и расчитана на использование этого 
транслятора. При использовании других трансляторов могут возникнуть 
несовместимости. Файлы ARVIDAPI.H, AVAPIDES.H и AVDAPI.LIB при инсталяции
распаковываются в директорию ADVANCED.

*********************** ИНСТАЛЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСА ******************************

	ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИНСТАЛЛЯЦИИ (общие для Windows 95 и Windows NT):

	Категорически не рекомендуется применять символы НЕ латинского 
алфавита при вводе имен директорий при инсталляции.

	На диске, где будет находиться ПО должно быть свободно не менее 5 Мб,
и на диске, на котором находится Windows - не менее 5 Мб.

	Помните, что оглавления Ваших лент будут храниться на диске. Поэтому 
на том диске, где они будут храниться должно быть достаточно места. Размер
одного файла оглавления может достигать НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН КИЛОБАЙТ. Поэтому 
прежде чем назначать директорию для хранения оглавлений, оцените хватит ли на
этом диске места для хранения оглавлений всех Ваших лент.

********************* ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПОД Windows 95 ****************************

	ИНСТАЛЛЯЦИЯ АППАРАТУРЫ:

	ВНИМАНИЕ!!! Инсталяцию аппаратуры для каждой платы 1031 и 1051
необходимо производить ТОЛЬКО ОДИН раз. Т.е. если Вы делаете Upgrade ПО,
то Вам не нужно производить инсталяцию аппаратуры.

1.  Войти в "Control panel" ("Панель управления") (это можно сделать нажав
    кнопку "Start" ("Пуск"), пункт "Settings" ("Настройка"), подпункт
    "Control panel" ("Панель управления")).
2.  Запустить "Add new hardware" ("Установка оборудования").
3.  На предложение поиска нового устройства ответить "НЕТ" 
    (будьте внимательны : по умолчанию стоит "ДА").
4.  Из списка типа устройств выбрать "Other devices" ("Другие устройства").
5.  В следующем окне нажмите кнопку "Have disk..." ("Установить с диска") и
    введите путь к директории, в которой находится файл arvid.inf (например,
    A:\).
6.  После того, как появится элемент списка Arvid-1031 Streamer или
    Arvid-1051 Streamer выберите его и нажмите Next. В следующем окне Вам
    будет показана конфигурация комплекса (адреса ввода/вывода и используемое
    прерывание). Вам необходимо установить перемычки на плате в соответствие
    с указанной конфигурацией или изменить конфигурацию (см. Примечание).

	ПРИМЕЧАНИЕ: В дальнейшем Вы можете изменить конфигурацию комплекса.
		    Для этого Вам необходимо сделать следующее:

1.  Войти в "Control panel" ("Панель управления") (см. выше).
2.  Запустить "System" ("Система") и выбрать "Device manager" ("Устройства").
3.  Выбрать устройство "Arvid Streamer", подустройство "Arvid-1031 Streamer"
    или "Arvid-1051 Streamer", и нажать кнопку "Properties" ("Свойства"). В
    появившемся окне выбрать "Resources" ("Ресурсы").
4.  Вы можете установить конфигурацию по умолчанию, выбрав "Basic
    configuration 0" ("Основная конфигурация 0"), или установить необходимую
    Вам конфигурацию. Для этого Вам необходимо выбрать "Basic configuration 1"
    ("Основная конфигурация 1") и, нажав кнопку "Change settings" ("Изменить
    значение"), в появившемся окне отредактировать нужные Вам параметры. При
    этом Вам необходимо следить за сообщениями, появляющимися в окне 
    "Conflict information" ("Список конфликтующих устройств"). Не должно быть
    сообщений о конфликтах с другой аппаратурой. Нормальное сообщение такое:
    "No devices are conflicting" ("Конфликты не обнаружены").

	ВНИМАНИЕ!!! Для каждой платы 1031 и 1051 должно существовать ТОЛЬКО
ОДНО подустройство "Arvid-1031 Streamer" и "Arvid-1051 Streamer". Если Вы по
ошибке создали более одного подустройства для данной платы, то Вам необходимо
провести процедуру деинсталяции (см. ниже) и оставить ТОЛЬКО ОДНО
подустройство для каждой платы.

	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПО:

1.  Запустить программу AVINSTAL.EXE.
2.  Задать директорию, в которую Вы хотите поместить ПО комплекса.
3.  Задать директорию, в которой будут храниться оглавления Ваших лент.
4.  Ввести имя программной группы, из которой Вы сможете запускать ПО.
5.  После разархивирования ПО, задать опции, с которыми будет запущен 
    комплекс. Здесь Вам НЕОБХОДИМО задать Ваш ВМ, выбрав его из предлагаемой 
    базы, или ввести свой ВМ (для этого необходимо в меню "Optons"
    ("Параметры"), подпункте "VCR" ("ВМ") нажать кнопку "User VCR..."
    ("ВМ пользователя") и задать имя VCR файла).

			ДЕИНСТАЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСА.

	ДЕИНСТАЛЯЦИЯ ПО:

1.  Запустить AVUninstall.

	ДЕИНСТАЛЯЦИЯ АППАРАТУРЫ:

1.  Войти в "Control panel" ("Панель управления") (см. выше).
2.  Запустить "System" ("Система") и выбрать "Device manager" ("Устройства").
3.  Выбрать устройство "Arvid Streamer", подустройство "Arvid-1031 Streamer"
    или "Arvid-1051 Streamer", и нажать кнопку "Remove" ("Удалить").

******************** ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПОД Windows NT ****************************

	ИНСТАЛЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСА:

1.  Запустить программу AVINSTAL.EXE.
2.  Задать директорию, в которую Вы хотите поместить ПО комплекса.
3.  Задать директорию, в которой будут храниться оглавления Ваших лент.
4.  Ввести имя программной группы, из которой Вы сможете запускать ПО.
5.  После разархивирования ПО, задать опции, с которыми будет запущен 
    комплекс. Здесь Вам НЕОБХОДИМО задать Ваш ВМ, выбрав его из предлагаемой 
    базы, или ввести свой ВМ (для этого необходимо в меню "Optons"
    ("Параметры"), подпункте "VCR" ("ВМ") нажать кнопку "User VCR..."
    ("ВМ пользователя") и задать имя VCR файла). Обратите также внимание на
    то, что здесь Вам НЕОБХОДИМО задать номер прерывания и адреса портов
    ввода/вывода, используемые Арвид'ом.

	ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение конфигурации комплекса в дальнейшем 
		    производится следующим образом:

	Каждый раз при старте программа производит тестирование аппаратуры, и
если будут обнаружены ошибки, которые могут происходить ввиду неверного
задания значений прерывания или адресов портов ввода/вывода, то будет выдано 
сообщение об ошибке, после чего Вам будет предложено скорректировать значения 
прерываний и адресов портов ввода/вывода в появившемся окне.

	Таким образом, для изменения аппаратной конфигурации комплекса Арвид 
при работе под Windows NT, Вам необходимо изменить конфигурацию 
переключателей на плате контроллера в соответствие с инструкцией по 
подключению, после чего запустить ПО и задать новые значения необходимых 
параметров.

	ВНИМАНИЕ !!! Для обеспечения возможности хранения на диске нескольких
версий ПО (в разных директориях), копия файла AVDNT31.SYS помещается в 
рабочую Арвид'овскую директорию. Дело в том, что под Windows NT драйвер 
Арвид'а AVDNT31.SYS хранится в системной WINDOWS-директории SYSTEM32\DRIVERS
(например, C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS). При инсталляции файл AVDNT31.SYS 
записывается в эту директорию, а копия этого файла с именем AVDNT31.100
(для версии 1.00) - в директорию с ПО Арвид'а. Таким образом, если Вы хотите 
запустить версию ПО, которая была проинсталирована не последней, то Вам 
необходимо переписать драйвер от этой версии из Арвид - директории в
указанную выше системную WINDOWS - директорию, переименовав его в файл 
AVDNT31.SYS.

	ДЕИНСТАЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСА.

1.  Запустить AVUninstall.

*******	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА АРВИД-1051 *********

	Данный контроллер формирует нестандартный видеосигнал, поэтому
возможны ВМ, которые не смогут его записать или прочитать. В настоящее время
мы обнаружили только PANASONIC P04, который не может правильно записывать
видеосигнал АРВИД-1051. Если Вы обнаружите какие-то проблемы, сообщайте нам.

	Обратите особое внимание на скорость обмена данными по шине ISA,
иначе обмен по шине будет забирать до половины ресурсов компьютера в формате
ленты 1051, при потоке по шине чуть более 200 КW/s.

	Желательно установить самую быструю шину.

	Контроллер АРВИД-1051 полностью аппаратно совместим с контроллером
АРВИД-1031, поэтому вся старая математика будет работать с ним как с
АРВИД-1031.

	Контроллер АРВИД-1051 содержит более совершенный автомат фазы,
который работает и в формате 1051 и в форматах 1031. Заметим, что в формате
1051 чтение данных без автомата приводит к очень сильному увеличению ошибок,
или делает чтение невозможным вообще. Также возможно появление проблем с
совместимостью видеомагнитофонов.

	Новая математика автоматически определяет тип установленной платы
(1051/1031) и может работать с любой из них.
